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Б0902-1РЭ1

Раздел 1

Техническая характеристика
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БУЛЬДОЗЕРАХ

Бульдозеры тягового класса 9 - гусеничные, промышленные, общего назначения. В комплекте с бульдозерным и рыхлительным оборудованием или тяговым агрегатом бульдозеры могут применяться в промышленном, дорожном, нефтегазовом, гидротехническом строительстве для выполнения землеройных, транспортных, ирригационных, ремонтно-восстановительных и других работ.

На бульдозеры могут устанавливаться дизели двух моделей: ЯМЗ-236НБ-2 производства ПАО «Автодизель», г. Ярославль, QSB 6,7 производства ЗАО «КАММИНЗ-КАМА и QSB 6,7 DCEC производства Китай. Применение двух вариантов конструкций отдельных узлов ходовой системы позволяет обеспечить разное удельное давление бульдозера на грунт, несколько вариантов конструкций бульдозерного оборудования расширяет возможности бульдозеров при выполнении землеройных работ.

В группу входят бульдозеры:

● Т-9.01Я1/Я2 с дизелем ЯМЗ-236НБ-2, полусферическим отвалом бульдозерного оборудования и удельным давлением не более 0,63кгс/см2;

● Т-9.01Я1Т/Я2Т с дизелем ЯМЗ-236НБ-2, полусферическим отвалом бульдозерного оборудования и удельным давлением не более 0,63кгс/см2;

● Т-9.01ЯМ/Я2М с дизелем ЯМЗ-236НБ-2, прямым отвалом бульдозерного оборудования и удельным давлением не более 0,38кгс/см2;

● Т-9.01К/К2 с дизелем QSB 6,7, полусферическим отвалом бульдозерного оборудования и удельным давлением не более 0,63 кгс/см2;

● Т-9.01КТ/К2Т с дизелем QSB 6,7, полусферическим отвалом бульдозерного оборудования и удельным давлением не более 0,63 кгс/см2;

● Т-9.01КМ/К2М с дизелем QSB 6,7 прямым отвалом бульдозерного оборудования и удельным давлением не более 0,37 кгс/см2.

Бульдозеры Т-9.01Я1Т/Я2Т и Т-9.01КТ/К2Т предназначены для выполнения полного комплекса землеройных работ в лесных условиях, а также корчевания пней, кустарников и мелких деревьев, формирования дорожного полотна и транспортных работ.
Основная часть сведений аналогична для всех бульдозеров. Варианты исполнения отдельных систем, связанные с установкой дизелей и бульдозерного оборудования разных конструкций, приведены в разделах “Органы управления бульдозером” и “Порядок работы на бульдозере”.

Климатическое исполнение бульдозеров – УХЛ и Т по ГОСТ 15150. Бульдозер может эксплуатироваться с полной нагрузкой в интервале температур окружающего воздуха от минус 500С до плюс 350С. При температуре воздуха выше плюс 350С необходимо ограничить нагрузку на бульдозер до пределов, обеспечивающих оптимальный температурный режим работы дизеля. При температуре воздуха от минус 500С до минус 600С необходимо ограничить нагрузку на бульдозер, а во время перерывов в работе рекомендуется поддерживать бульдозер в рабочем состоянии периодическим передвижением на переднем и заднем ходу без нагрузки и включением гидросистемы навесного оборудования.

Основные узлы и агрегаты бульдозеров показаны на рисунке 1.1. Для бульдозера принято традиционное компоновочное решение: дизель 3 с радиатором 1 охлаждающей жидкости расположены в передней части бульдозера.

Блок трансмиссии 12, включающий в себя планетарную коробку передач (КПП), главную передачу (ГП) и согласующий редуктор (СР), установлен в корпусе заднего моста рамы бульдозера. Здесь же размещены два блока бортовых фрикционов (БФ) с остановочными тормозами (ОТ), связанные с бортовыми редукторами (БР) 9 и блоком трансмиссии торсионными валами. Крутящий момент дизеля передается через упругую муфту, карданную передачу, гидротрансформатор (ГТР) с редуктором привода насосов (РПН) на входной вал блока трансмиссии. Противоположный конец входного вала используется для отбора мощности. Трансмиссия имеет единую гидросистему управления и смазки с общей масляной ванной, размещенной в корпусе заднего моста рамы бульдозера. Насосы гидросистемы управления трансмиссией и навесного оборудо​вания установлены на редукторе привода насосов.

С целью повышения производительности бульдозерно-рыхлительного агрегата и снижения расхода топлива на легких режимах работы, на бульдозере (в зависимости от его исполнения) может быть установлена автоматическая трансмиссия. Основной ее особенностью является возможность автоматического переключения передач на ходу (без участия оператора).
Автоматическая трансмиссия бульдозера состоит из комплексного (блокируемого) гидротрансформатора, блока трансмиссии, бортовых фрикционов, остановочных тормозов и двух бортовых редукторов (см. “Руководство по эксплуатации” Часть 2, раздел 3).
Система воздухоочистки дизеля двухступенчатая и имеет один блок воздушных фильтров 4. Выпускная система дизеля представляет собой глушитель и выпускную трубу 2.

Кабина 5 выполнена с защитным устройством 6, предохраняющим оператора в случае опрокидывания бульдозера. Сзади кабины установлены топливный и масляный баки, выполненные в общем корпусе 7.

Ходовая система полужесткая с вынесенной осью качания тележек 11. 

Шарнир 10, на котором прокачивается тележка, закреплен на раме бульдозера. Гусеничная тележка имеет два поддерживающих катка 14, натяжное колесо 16 и опорные катки 13: на бульдозерах Т-9.01Я1/Я2 и Т-9.01К/К2 – шесть катков на бульдозерах Т-9.01ЯМ/Я2М и Т-9.01КМ/К2М – семь катков. Гусеничная цепь выполнена со смазывающимися и уплотненными шарнирами.

Для укладки инструмента предназначены контейнер, расположенный на левом крыле бульдозера, и 2 переносных ящика, которые можно укладывать в кабину. На капоте двигателя предусмотрены зажимы для крепления лома и лопаты.

На бульдозерах Т-9.01Я/Я2, Т-9.01ЯМ/Я2М, Т-9.01К/К2, Т-9.01КМ/К2М отвал бульдозерного оборудования 17 (рисунок 1.1) крепится к рамам тележек толкающими брусьями, управление отвалом производится при помощи гидроцилиндров. Рыхлительное оборудование с ТСУ 8 или тяговый агрегат 18 закреплены на заднем мосту рамы бульдозера.

На бульдозере в комплекте с тяговым агрегатом заднее окно кабины предохраняется защитной решеткой.

Для более точных земельных работ предусмотрена система нивелирования «Leica», которая устанавливается по заявке потребителя.

Табличка с идентификационной надписью А (рисунок 1.1) находится сбоку на контейнере слева по ходу бульдозера. Табличка содержит следующие сведения: 
а) наименование предприятия изготовителя;
б) модель бульдозера;

в) порядковый номер бульдозера;

г) месяц и год выпуска.
Серийный (заводской) номер бульдозера В (рисунок 1.1)  расположен на раме спереди справа по ходу бульдозера.
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Рисунок 1.1 Общий вид бульдозера
	1 – радиатор;

2
– выпускная труба;

3
– дизель;

4
– воздушный фильтр;

5
– кабина;

6
– защитное устройство;

7
– топливный бак;

8
– рыхлительное оборудование;

9 – бортовой редуктор; 
10
– шарнир;


	11
– гусеничная тележка;

12
– трансмиссия;

13
– опорный каток;

14
– поддерживающий каток;

15
– система подогрева;

16 – натяжное колесо;

17 – бульдозерное оборудование;

18 – кондиционер;

19 – тяговый агрегат;
А – табличка с идентификационной надписью;
В – заводской номер бульдозера


1.2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Модель
	Т-9.01Я1/Я1Т

Т-9.01Я2/Я2Т

Т-9.01К /КТ

Т-9.01К2 /К2Т
	Т-9.01ЯМ /ЯМТ

Т-9.01Я2М /Я2МТ

Т-9.01КМ /КМТ

Т-9.01К2М /К2МТ

	Тип
	гусеничный

	Тяговый класс
	9

	Максимальные тяговые усилия бульдозера по передачам, кН, не менее (расчетные):
	Я
	К
	Я
	К

	( 1я - передача
	248
	249
	248
	249

	( 2я - передача
	126
	127
	126
	127

	( 3я - передача
	70
	71
	70
	71

	Скорости холостого хода бульдозера (расчетные), км/час:
	Я
	К
	Я
	К

	1я – передача: вперед
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	 назад
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	2я – передача: вперед
	6,8
	6,9
	6,8
	6,9

	 назад
	8,9
	9,1
	8,9
	9,1

	3я – передача: вперед
	10,9
	11,2
	10,9
	11,2

	 назад
	14,1
	14,4
	14,1
	14,4

	Удельное давление гусениц бульдозера на грунт при эксплуатационной массе, МПа (кгс/см2), не более:
	
	

	     ( без навесного оборудования
	0,05 (0,52)/
0,06 (0,58)
	0,03 (0,31)/
0,03 (0,33)

	     ( с навесным оборудованием
	0,06 (0,66)/

0,07(0,69)
	0,04 (0,39)/

0,04 (0,40)

	Дорожный просвет, мм, не менее
	479
	467

	Колея бульдозера, мм
	1780±50
	2120±50

	База бульдозера, мм, не более
	2470
	2945

	Ширина гусеницы
	560 или 510
	910


	Модель
	Т-9.01Я1/Я1Т

Т-9.01Я2/Я2Т

Т-9.01К /КТ

Т-9.01К2 /К2Т
	Т-9.01ЯМ /ЯМТ

Т-9.01Я2М /Я2МТ

Т-9.01КМ /КМТ

Т-9.01К2М /К2МТ

	Глубина преодолеваемого брода, мм, не более
	800
	800

	Преодолеваемая бульдозером максимальная крутизна, град:
	
	

	- подъема, спуска
	30
	30

	- склона
	20
	20

	Масса конструкционная бульдозерного оборудования, кг, не более:
	
	

	             ( полусферический отвал

             ( прямой отвал             

             ( отвал-корчеватель
             ( поворотный отвал
	2311
-

2330
2899
	-

2645

-
-

	Размеры отвала бульдозерного оборудования, мм, не менее:
	
	

	ширина:

                ( полусферический отвал

             ( прямой отвал             

             ( отвал-корчеватель
             ( поворотный отвал
	3160

-

3271
3977
	-

4188

-

-

	высота:

                ( полусферический отвал

             ( прямой отвал

             ( отвал-корчеватель
             ( поворотный отвал
	1255/14271)
-

1303
1110/12121)
	-

1002/11671)
-

-

	Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм:

                ( полусферический отвал

             ( прямой отвал
             ( поворотный отвал
	500±10

-
718±10
	-

450±10
-

	Заглубление отвала-корчевателя, мм  
	635±10
	-

	Подъем отвала над опорной поверхностью, мм:

                ( полусферический отвал

             ( прямой отвал

             ( отвал-корчеватель
             ( поворотный отвал
	1000±10

-

955±10
1064±10
	-

1100±10
-
-

	Угол резания отвала, град.
	55
	55

	Максимальный угол перекоса отвала в каждую сторону, град.
             ( полусферический отвал

             ( прямой отвал

             ( отвал-корчеватель

             ( поворотный отвал
	7
-

7

5
	-

9

-

-


  1) высота габаритная
	Модель
	Т-9.01Я1/Я1Т

Т-9.01Я2/Я2Т

Т-9.01К /КТ

Т-9.01К2 /К2Т
	Т-9.01ЯМ /ЯМТ

Т-9.01Я2М /Я2МТ

Т-9.01КМ /КМТ

Т-9.01К2М /К2МТ

	Масса специальной защиты, кг
	-/1028
	-/1028

	Масса конструкционная рыхлительного оборудования, кг, не более:

           ( однозубого

( трёхзубого

( трёхзубого совмещенного с лебедкой
	635

947
1650
	635

947
1650

	Заглубление зуба рыхлителя, мм, не менее:

           ( однозубого

           ( трёхзубого

           ( трёхзубого совмещенного с лебедкой
	463

463

463
	463

463

463

	Угол рыхления, град.
	45
	45

	Масса конструкционная 

(установка плуга ПЛ-135), кг (±1%)
	2472
	2472

	Масса конструкционная 

(установка генератора), кг (±1%)
	-
	510

	Эквивалентный уровень звука на рабочем месте с использованием наушников, дБ
	80

	Эквивалентный корректированный уровень виброускорений на рабочем месте, м/с2:
горизонтальный

вертикальный
	0,4
0,56

	Рекомендуемый срок службы 
при 1,5- сменной работе в нормативном режиме эксплуатации, лет
	8


ДИЗЕЛЬ

	Модель
	ЯМЗ-236НБ-2
	QSB 6,7
«КАММИНЗ-КАМА»,
QSB 6,7 DCEC


	Тип
	Четырехтактный, с жидкостным охлаждением, турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха по типу “воздух - воздух”
	Четырехтактный, с электронной системой топливоподачи, жидкостным охлаждением, турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха по типу “воздух - воздух”

	Мощность дизеля эксплуатационная, 
кВт (л.с.)
	110 (150) 
	108 (147)

	Полная (номинальная) мощность дизеля, кВт (л.с.)
	121,3 (165) 
	131 (178)

	Число цилиндров, расположение
	6, V-обр.
	6, рядное

	Диаметр цилиндра, мм
	130
	107

	Ход поршня, мм
	140
	124

	Порядок работы цилиндров
	1-4-2-5-3-6
	1-5-3-6-2-4

	Частота вращения коленчатого вала, об/мин:
	
	

	( режим номинальной мощности
	1800
	1900

	
( режим холостого хода, не более:
	
	

	                максимальная
	2050
	2033

	
    минимальная
	650…700
	700

	Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч), 

не более
	238 (175)
	225 (165)

	Относительный расход масла на угар в процентах к расходу топлива, не более
	0,2
	0,25

	Давление масла в системе смазки при температуре 80-90оС, кгс/см2:
	
	

	     ( при номинальной частоте вращения
	4,0-7,0
	2,07

	     ( при минимальной частоте вращения 
	1,0
	0,69

	Система питания топливом
	Топливный насос высокого давления с всережимным механическим регулятором
	Электронная "Bosch" + "Quantum"

	Масса дизеля, кг
	985
	485


ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ, Л

	Система смазки дизеля:
	

	( ЯМЗ-236НБ-2
	24

	( QSB 6,7
	18,7

	Система охлаждения дизеля:
	

	( ЯМЗ-236НБ-2
	48  

	( QSB 6,7
	38

	Топливный бак
	280

	Трансмиссия
	 98

	Бортовые передачи
	12(2

	Гидросистема:
	

	( без навесного оборудования
	100

	( с навесным оборудованием
	115

	( объем, сливаемый при замене
	100


ТЯГОВЫЙ АГРЕГАТ (производства ПК Промтрактор)
	Максимальное тяговое усилие, кгс
	15000

	Тяговый канат:
	

	( обозначение каната
	21-Г-В-С-Н-Р-1770(180)

ГОСТ 7669-80

	( диаметр каната, мм
	21

	( длина каната, м
	84

	Максимальное расстояние транспортирования, м
	75

	Скорость навивки первого слоя каната на барабан при частоте вращения вала дизеля 2000 об/мин, м/мин, не менее
	13,0

	Размеры барабана, мм:
	

	( диаметр
	320

	( ширина
	440

	Привод лебедки
	гидрообъемный

	Рабочее давление масла, Мпа (кгс/см2):
	

	( привода лебедки
	18,5-20 (185-200)

	( управления тормозом
	2,2-2,5 (22-25)

	Масса, кг
	1240


Тяговый агрегат ЛТГ 16.000 (производства ООО «ПГ Вектор»)
	Тяговое усилие на первом слое намотки, кгс (при 190 кгс/см2)
	18400

	Тяговое усилие на последнем (пятом) слое, кгс (при 190 кгм/см2)
	10400

	Тяговый канат:
	

	( обозначение каната
	35 (W)xК7-W3C 19,0 ОЦ RHLL EN 12385-4

	( диаметр каната, мм
	19

	Рабочая длина каната, м
	75

	Частота вращения барабана лебедки, об/мин.
	10,1±1

	Средняя скорость намотки рабочей длины каната, м
	8,8±1

	Привод лебедки
	гидрообъемный

	Скорость навивки первого слоя каната на барабан при частоте вращения вала дизеля 2000 об/мин, м/мин, не менее
	6,3

	Скорость навивки последнего (пятого) слоя каната на барабан при частоте вращения вала дизеля 2000 об/мин, м/мин, не менее
	11,2

	Рабочее давление масла, Мпа (кгс/см2):
	

	· привода лебедки
	18,5-20 (185-200)

	· управления тормозом
	1,6±0,1 (16±1)

	Количество слоев намотки каната
	5


	Масса, кг
	931


ПЛУГ ПЛ-135 с навесным устройством

	Конструкция
	Двухотвальный

	Глубина вспашки ±10%, мм
	100-300

	Ширина борозды (не менее), мм
	1350

	Ширина минерализованной полосы , мм
	2000-2700

	Управление подъёмом и опусканием.
	Гидравлическое

	Габаритные размеры, мм (±10%)
	3772х2224х1974

	Масса плуга с навесным устройством, кг (±5%)
	2455


Тяговый агрегат ЛТГ 18.000 (производства ООО «ПГ Вектор»)

	Тяговое усилие на первом слое намотки, кгс (при 190 кгс/см2)
	18400

	Тяговое усилие на последнем (пятом) слое, кгс (при 190 кгм/см2)
	10650

	Тяговый канат:
	

	( обозначение каната
	EN 12385-4  22,О-ZпВ-sZ-Н-Р-2160/220 KMC А1 Т55

	( диаметр каната, мм
	22

	Рабочая длина каната, м, не менее
	75

	Частота вращения барабана лебедки, при расходе масла на гидромоторе 120/180 л/мин, об/мин, не менее
	9/13,5

	Средняя скорость намотки рабочей длины каната, при расходе масла на гидромоторе 120/180 л/мин, м/мин, 
	7,8±1/11,5±1

	Привод лебедки
	гидрообъемный

	Скорость навивки первого слоя каната на барабан при расходе масла на гидромоторе 120/180 л/мин, м/мин, не менее
	5,5/8,5

	Скорость навивки последнего (пятого) слоя каната на барабан при расходе масла на гидромоторе 120/180 л/мин, м/мин, не менее
	10,5/16

	Рабочее давление масла, Мпа (кгс/см2):
	

	· привода лебедки
	18,5-20 (185-200)

	· управления тормозом
	1,6±0,1 (16±1)

	Количество слоев намотки каната
	5

	Масса, кг
	640


ГЕНЕРАТОР G19F-E400SS23-79-VF «DYNASET»

	Полная мощность, кВА
	19

	Напряжение, В
	230/400

	Частота, Гц
	50

	Количество розеток, 400В
	2

	Количество розеток, 230В
	1

	Предохранительные устройства
	УЗО

	Степень защиты
	IP 23

	Габариты, мм
	645×395×293

	Вес, кг
	105
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Рисунок 1.2 Габаритные размеры 

Бульдозер с пониженным давлением на грунт


 * для Т-9.01ЯМ/Я2М, Т-9.01КМ/К2М 

Рисунок 1.3 Габаритные размеры 
Бульдозер с отвалом-корчевателем


Рисунок 1.4 Габаритные размеры 
	Модель бульдозера
	Габаритные размеры, мм (L(В(Н) (±1,5%)
	Масса
эксплуатационная, кг (±1%)

	Т-9.01Я1
	4260(2340(31258)
	15621(156712))

	Т-9.01Я1БР-1-01
	6518×3160×31258)
	18852(189022))

	Т-9.01Я1БР-1
	6518(3160×31258)
	18540(185902))

	Т-9.01Я1Б-1
	5403(3160×31258)
	18035(180852))

	Т-9.01Я1БЛ-1
	6190(3160×31258)
	19145(191952))

	Т-9.01Я1БЛ-1

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5891(3160×31258)
	18836(188862))

	Т-9.01Я1БРЛ-1-01
	6950×3160×31258)
	19555(196052))

	
	
	

	Т-9.01Я1БР-3-01
	6762(3977(31258)
	19422(194722))

	Т-9.01Я1БР-3
	6762(3977(31258)
	19110(191602))

	Т-9.01Я1Б-3
	5647(3977(31258)
	18605(186552))

	Т-9.01Я1БЛ-3
	6434(3977(31258)
	19715(197652))

	Т-9.01Я1БЛ-3

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	6135(3977(31258)
	19406(194562))

	Т-9.01Я1БРЛ-3-01
	7194(3977(31258)
	20125(201752))

	
	
	

	Т-9.01Я1БР-5-01
	6537×3271×31258)
	18898(189482))

	Т-9.01Я1БР-5
	6537(3271×31258)
	18586(186362))

	Т-9.01Я1Б-5
	5422(3271×31258)
	18081(181312))

	Т-9.01Я1БЛ-5
	6209(3271×31258)
	19191(192412))

	Т-9.01Я1БЛ-5
(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5910(3271×31258)
	18882(189322))

	Т-9.01Я1БРЛ-5-01
	6969×3271×31258)
	19601(196512))


	Модель бульдозера
	Габаритные размеры, мм (L(В(Н) (±1,5%)
	Масса
эксплуатационная, кг (±1%)

	Т-9.01Я1Т
	4260(2340(33689)
	16790

	Т-9.01Я1ТБР-1-01
	6518(3160(33689)
	20021

	Т-9.01Я1ТБ-1
	5403(3160(33689)
	19204

	Т-9.01Я1ТБЛ-1
	6190(3160(33689)
	20314

	Т-9.01Я1ТБР-1
	6518(3160(33689)
	19709

	Т-9.01Я1ТБЛ-1

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5841(3160(33689)
	20005

	Т-9.01Я1ТБРЛ-1-01
	6950(3160(33689)
	20724

	
	
	

	Т-9.01Я1ТБР-5-01
	6537(3271(33689)
	20067

	Т-9.01Я1ТБ-5
	5422(3271(33689)
	19250

	Т-9.01Я1ТБЛ-5
	6209(3271(33689)
	20360

	Т-9.01Я1ТБР-5
	6537(3271(33689)
	19755

	Т-9.01Я1ТБЛ-5

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5910(3271(33689)
	20051

	Т-9.01Я1ТБРЛ-5-01
	6969(3271(33689)
	20770

	
	
	

	Т-9.01ЯМ
	4260(3030(31258)
	17870(179202))

	Т-9.01ЯМБР-3-01
	6360(4188(31258)
	21462(215122))

	Т-9.01ЯМБ-3
	5245(4188(31258)
	20644(206942))

	Т-9.01ЯМБР-3
	6360(4188(31258)
	21150(212002))

	Т-9.01ЯМБЛ-3
	6032(4188(31258)
	21755(218052))

	Т-9.01ЯМБЛ-3

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5733(4188(31258)
	21437(214872))

	Т-9.01ЯМБРЛ-3-01
	6792(4188(31258)
	22165(222152))


	Модель бульдозера
	Габаритные размеры, мм (L(В(Н) (±1,5%)
	Масса
эксплуатационная, кг (±1%)

	Т-9.01ЯМТ
	4260(3030(33689)
	18262

	Т-9.01ЯМТБР-3-01
	6360(4188(33689)
	21839

	Т-9.01ЯМТБ-3
	5245(4188(33689)
	21027

	Т-9.01ЯМТБР-3
	6360(4188(33689)
	21582

	Т-9.01ЯМТБЛ-3
	6032(4188(33689)
	22147

	Т-9.01ЯМТБЛ-3

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5733(4188(33689)
	21838

	Т-9.01ЯМТБРЛ-3-01
	6792(4188(33689)
	22542

	
	
	

	Т-9.01К
	4260(2340(31258)
	14902(149522))

	Т-9.01КБР-1-01
	6518(3160×31258)
	18133(181832))

	Т-9.01КБР-1
	6518(3160×31258)
	17821(178712))

	Т-9.01КБ-1
	5403(3160×31258)
	17316(173662))

	Т-9.01КБЛ-1
	6190(3160×31258)
	18426(184762))

	Т-9.01КБЛ-1

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5891(3160×31258)
	18117(181672))

	Т-9.01КБРЛ-1-01
	6950(3160×31258)
	18836(188862))

	
	
	

	Т-9.01КБР-3-01
	6762(3977(31258)
	18703(187532))

	Т-9.01КБР-3
	6762(3977(31258)
	18391(184412))

	Т-9.01КБ-3
	5647(3977(31258)
	17886(179362))

	Т-9.01КБЛ-3
	6434(3977(31258)
	18996(190462))

	Т-9.01КБЛ-3

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	6135(3977(31258)
	18687(187372))

	Т-9.01КБРЛ-3-01
	7194(3977(31258)
	19406(194562))


	Модель бульдозера
	Габаритные размеры, мм (L(В(Н) (±1,5%)
	Масса
эксплуатационная, кг (±1%)

	Т-9.01КБР-5-01
	6537(3271×31258)
	18229(182792))

	Т-9.01КБР-5
	6537(3271×31258)
	17867(179172))

	Т-9.01КБ-5
	5422(3271×31258)
	17362(174122))

	Т-9.01КБЛ-5
	6209(3271×31258)
	18472(185222))

	Т-9.01КБЛ-5

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5910(3271×31258)
	18163(182132))

	Т-9.01КБРЛ-5-01
	6969(3271×31258)
	18882(189322))

	
	
	

	Т-9.01КТ
	4260(2340(33689)
	16116

	Т-9.01КТБР-1-01
	6518(3160(33689)
	19347(193937))

	Т-9.01КТБ-1
	5403(3160(33689)
	18530(185767))

	Т-9.01КТБЛ-1
	6190(3160(33689)
	19640(196867))

	Т-9.01КТБР-1
	6518(3160(33689)
	19035(190817))

	Т-9.01КТБРЛ-1-01
	6950(3160(33689)
	200967)

	Т-9.01КТБЛ-1

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5891(3160(33689)
	19331(193777))

	
	
	

	Т-9.01КТБР-5-01
	6537(3271(33689)
	193937)

	Т-9.01КТБ-5
	5422(3271(33689)
	185767)

	Т-9.01КТБЛ-5
	6209(3271(33689)
	196867)

	Т-9.01КТБР-5
	6537(3271(33689)
	190817)

	Т-9.01КТБРЛ-5-01
	6969(3271(33689)
	200967)

	Т-9.01КТБЛ-5
(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5910(3271(33689)
	193777)


	Модель бульдозера
	Габаритные размеры, мм (L(В(Н) (±1,5%)
	Масса
эксплуатационная, кг (±1%)

	Т-9.01КМ
	4260(3030(31258)
	16146(161962))

(16155/162052))7)

	Т-9.01КМБР-3-01
	6360(4188(31258)
	19723 (197732))

(19774/198242))7)

	Т-9.01КМБ-3
	5245(4188(31258)
	18911 (189612))

(18920/189702))7)

	Т-9.01КМБР-3
	6360(4188(31258)
	19496 (195462))

(19550/196002))7)

	Т-9.01КМБЛ-3
	6032(4188(31258)
	20031 (200812))

(20040/200902))7)

	Т-9.01КМБЛ-3

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5733(4188(31258)
	19722 (197722))

(19731/197812))7)

	Т-9.01КМБРЛ-3-01
	6792(4188(31258)
	(20448/204982))7)

	Т-9.01КМТ
	4260(3030(33689)
	17642

	Т-9.01КМТБР-3-01
	6360(4188(33689)
	21234(203947))

	Т-9.01КМТБ-3
	5245(4188(33689)
	20417(204777))

	Т-9.01КМТБР-3
	6360(4188(33689)
	20922(209827))

	Т-9.01КМТБЛ-3
	6032(4188(33689)
	21527(215877))

	Т-9.01КМТБЛ-3

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5733(4188(33689)
	21218(212787))

	Т-9.01КМТБРЛ-3-01
	6792(4188(33689)
	219377)


2) С кондиционером

3) С базой 2945мм, гусеницей 560мм

4) С базой 2470мм, гусеницей 560мм

5) С базой 2945мм, гусеницей 710мм

6) С базой 2470мм, гусеницей 710мм

7) С автоматической ГМТ
8) Высота по ROPS
9) Высота по лесной защите
	Модель бульдозера
	Габаритные размеры, мм (L(В(Н) (±1,5%)
	Масса
эксплуатационная, кг (±1%)

	Т-9.01Я2
	4260(2354(31258)
	15857(159072))

	Т-9.01Я2БР-1-01
	6526×3160×31258)
	19115(191652))

	Т-9.01Я2БР-1
	6526(3160×31258)
	18803(188532))

	Т-9.01Я2Б-1
	5411(3160×31258)
	18298(183482))

	Т-9.01Я2БЛ-1

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5899(3160×31258)
	19099(191492))

	Т-9.01Я2БРЛ-1-01
	6958×3160×31258)
	19818(198682))

	Т-9.01Я2БР-1-09

(с плугом ПЛ-135)
	8392×3160×31258)
	20640(206902))

	
	
	

	Т-9.01Я2БР-3-01
	6767(3977(31258)
	19703(197532))

	Т-9.01Я2БР-3
	6767(3977(31258)
	19391(194412))

	Т-9.01Я2Б-3
	5652(3977(31258)
	18886(189362))

	Т-9.01Я2БЛ-3

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	6140(3977(31258)
	19687(197372))

	Т-9.01Я2БРЛ-3-01
	7199(3977(31258)
	20406(204562))

	Т-9.01Я2БР-3-09
(с плугом ПЛ-135)
	8633(3977(31258)
	21228(212782))

	
	
	

	Т-9.01Я2БР-5-01
	6537×3271×31258)
	19134(191842))

	Т-9.01Я2БР-5
	6537(3271×31258)
	18822(188722))

	Т-9.01Я2Б-5
	5422(3271×31258)
	18317(183672))

	Т-9.01Я2БЛ-5

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5910(3271×31258)
	19118(191682))

	Т-9.01Я2БРЛ-5-01
	6969×3271×31258)
	19837(198872))

	Т-9.01Я2БР-5-09
(с плугом ПЛ-135)
	8403×3271×31258)
	20659(207092))

	
	
	

	Т-9.01Я2ТБР-5-01
	6537×3271×33689)
	20233(202832))

	Т-9.01Я2ТБР-5
	6537(3271×33689)
	19921(199712))

	Т-9.01Я2ТБ-5
	5422(3271×33689)
	19416(194662))

	Т-9.01Я2ТБЛ-5

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5910(3271×33689)
	20217(202672))

	Т-9.01Я2ТБРЛ-5-01
	6969×3271×33689)
	20936(209862))

	Т-9.01Я2ТБР-5-09
(с плугом ПЛ-135)
	8403×3271×33689)
	21758(218082))


	Модель бульдозера
	Габаритные размеры, мм (L(В(Н) (±1,5%)
	Масса
эксплуатационная, кг (±1%)

	Т-9.01Я2Т
	4260(2354(33689)
	16956(170062))

	Т-9.01Я2ТБР-1-01
	6526(3160(33689)
	20214(202642))

	Т-9.01Я2ТБ-1
	5411(3160(33689)
	19397(194472))

	Т-9.01Я2ТБР-1
	6526(3160(33689)
	19902(199522))

	Т-9.01Я2ТБЛ-1

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5899(3160(33689)
	20198(202482))

	Т-9.01Я2ТБРЛ-1-01
	6958(3160(33689)
	20917(209672))

	Т-9.01Я2ТБР-1-09
(с плугом ПЛ-135)
	8392×3160×33689)
	21739(217892))

	
	
	

	Т-9.01Я2М
	4260(3030(31258)
	18038(180882))

	Т-9.01Я2МБР-3-01
	6359(4188(31258)
	21630(216802))

	Т-9.01Я2МБ-3
	5244(4188(31258)
	20813(208632))

	Т-9.01Я2МБР-3
	6359(4188(31258)
	21318(213682))

	Т-9.01Я2МБЛ-3

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5732(4188(31258)
	21614(216642))

	Т-9.01Я2МБРЛ-3-01
	6791(4188(31258)
	22333(223832))

	Т-9.01Я2МБР-3-09
(с плугом ПЛ-135)
	8225(4188(31258)
	23155(232052))

	Т-9.01Я2МБ-3
с генератором
	5773(4188(31258)
	21193(212432))

	
	
	

	Т-9.01Я2МТ
	4260(3030(33689)
	18441(184912))

	Т-9.01Я2МТБР-3-01
	6359(4188(33689)
	22033(220832))

	Т-9.01Я2МТБ-3
	5244(4188(33689)
	21216(212662))

	Т-9.01Я2МТБР-3
	6359(4188(33689)
	21721(217712))

	Т-9.01Я2МТБЛ-3

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5732(4188(33689)
	22017(220672))

	Т-9.01Я2МТБРЛ-3-01
	6791(4188(33689)
	22736(227862))

	Т-9.01Я2МТБР-3-09
(с плугом ПЛ-135)
	8225(4188(33689)
	23558(236082))


	Модель бульдозера
	Габаритные размеры, мм (L(В(Н) (±1,5%)
	Масса
эксплуатационная, кг (±1%)

	Т-9.01К2
	4260(2354(31258)
	15171(152212))

	Т-9.01К2БР-1-01
	6526(3160×31258)
	18429(184792))

	Т-9.01К2БР-1
	6526(3160×31258)
	18117(181672))

	Т-9.01К2Б-1
	5411(3160×31258)
	17612(176622))

	Т-9.01К2БЛ-1

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5899(3160×31258)
	18413(184632))

	Т-9.01К2БРЛ-1-01
	6958(3160×31258)
	19132(191822))

	Т-9.01К2БР-1-09
(с плугом ПЛ-135)
	8392×3160×31258)
	19954(200042))

	
	
	

	Т-9.01К2БР-3-01
	6767(3977(31258)
	19017(190672))

	Т-9.01К2БР-3
	6767(3977(31258)
	18705(187552))

	Т-9.01К2Б-3
	5652(3977(31258)
	18200(182502))

	Т-9.01К2БЛ-3

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	6140(3977(31258)
	19001(190512))

	Т-9.01К2БРЛ-3-01
	7199(3977(31258)
	19720(197702))

	Т-9.01К2БР-3-09
(с плугом ПЛ-135)
	8633(3977(31258)
	20542(205922))

	
	
	

	Т-9.01К2БР-5-01
	6537×3271×31258)
	18448(184982))

	Т-9.01К2БР-5
	6537(3271×31258)
	18136(181862))

	Т-9.01К2Б-5
	5422(3271×31258)
	17631(176812))

	Т-9.01К2БЛ-5

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5910(3271×31258)
	18432(184822))

	Т-9.01К2БРЛ-5-01
	6969×3271×31258)
	19151(192012))

	Т-9.01К2БР-5-09
(с плугом ПЛ-135)
	8403×3271×31258)
	19973(200232))


	Модель бульдозера
	Габаритные размеры, мм (L(В(Н) (±1,5%)
	Масса
эксплуатационная, кг (±1%)

	Т-9.01К2Т
	4260(2354(33689)
	16426(164762))

	Т-9.01К2ТБР-1-01
	6526(3160(33689)
	19684(197347))

	Т-9.01К2ТБ-1
	5411(3160(33689)
	18867(189177))

	Т-9.01К2ТБЛ-1

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5899(3160(33689)
	19668(197187))

	Т-9.01К2ТБР-1
	6526(3160(33689)
	19372(194227))

	Т-9.01К2ТБРЛ-1-01
	6958(3160(33689)
	20387(204377))

	Т-9.01К2ТБР-1-09
(с плугом ПЛ-135)
	8392×3160×33689)
	21209(212592))

	
	
	

	Т-9.01К2ТБР-5-01
	6537×3271×33689)
	19703(197532))

	Т-9.01К2ТБР-5
	6537(3271×33689)
	19391(194412))

	Т-9.01К2ТБ-5
	5422(3271×33689)
	18886(189362))

	Т-9.01К2ТБЛ-5

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5910(3271×33689)
	19687(197372))

	Т-9.01К2ТБРЛ-5-01
	6969×3271×33689)
	20406(204562))

	Т-9.01К2ТБР-5-09
(с плугом ПЛ-135)
	8403×3271×33689)
	21228(212782))


	Модель бульдозера
	Габаритные размеры, мм (L(В(Н) (±1,5%)
	Масса
эксплуатационная, кг (±1%)

	Т-9.01К2М
	4260(3030(31258)
	16146(161962))

(16155/162052))7)

	Т-9.01К2МБР-3-01
	6360(4188(31258)
	19723 (197732))

(19774/198242))7)

	Т-9.01К2МБ-3
	5245(4188(31258)
	18911 (189612))

(18920/189702))7)

	Т-9.01К2МБР-3
	6360(4188(31258)
	19496 (195462))

(19550/196002))7)

	Т-9.01К2МБЛ-3
	6032(4188(31258)
	20031 (200812))

(20040/200902))7)

	Т-9.01К2МБЛ-3

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5733(4188(31258)
	19722 (197722))

(19731/197812))7)

	Т-9.01К2МБРЛ-3-01
	6792(4188(31258)
	(20448/204982))7)

	Т-9.01К2МТ
	4260(3030(33689)
	17642

	Т-9.01К2МТБР-3-01
	6360(4188(33689)
	21234(203947))

	Т-9.01К2МТБ-3
	5245(4188(33689)
	20417(204777))

	Т-9.01К2МТБР-3
	6360(4188(33689)
	20922(209827))

	Т-9.01К2МТБЛ-3
	6032(4188(33689)
	21527(215877))

	Т-9.01К2МТБЛ-3

(с лебедкой ЛТГ 16.000)
	5733(4188(33689)
	21218(212787))

	Т-9.01К2МТБРЛ-3-01
	6792(4188(33689)
	219377)


2) С кондиционером

3) С базой 2945мм, гусеницей 560мм

4) С базой 2470мм, гусеницей 560мм

5) С базой 2945мм, гусеницей 710мм

6) С базой 2470мм, гусеницей 710мм

7) С автоматической ГМТ
8) Высота по ROPS
9) Высота по лесной защите
Места расположения маркировки основных узлов бульдозера
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	Серийный номер рамы расположен впереди сбоку слева по ходу бульдозера
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	Серийный номер блока трансмиссии расположен на задней крышке
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	Серийный номер бортовой передачи расположен с боку на корпусе
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	Табличка с номером двигателя расположена сбоку на блоке цилиндров (для двигателя ЯМЗ – сверху, в развале блока цилиндров).
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	Серийный номер тележки расположен на боковой части рамы тележки

     


Маркировка узлов состоит из трех цифровых обозначений:
           -  чертежный номер изделия;
           -  серийный номер изделия;

           -  месяц и год изготовления.

        Бульдозер с лесной защитой





Бульдозер с плугом ПЛ-135
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