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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
10.1 Общие меры предосторожности

( К работе на бульдозере и техническому обслуживанию допускаются лица, прошед​шие специальный курс технического обучения по устройству и эксплуатации данного бульдозера.

( При эксплуатации бульдозера необходимо соблюдать все требования настоящего руководства, производственных инструкций по виду выполняемых работ и инструкций по охране труда предприятий, разработанных с учетом конкретных условий производства.
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( К эксплуатации и обслуживанию бульдозера не допускаются лица в состоянии алко​гольного опьянения или под воздействием наркотических веществ, а также после приема лекарств, вызывающих замедление реакции.

( При выполнении работ с участием нескольких единиц техники или при работе на площадке под руководством другого лица необходимо убедиться, что все правильно по​нимают подаваемые сигналы.

( При обнаружении неисправности при работе или техническом обслуживании бульдозера (шум, вибрации, дым, утечка масла или топлива, включении индикаторов пре​дельного состояния показания приборов и т.д.) необходимо остановить бульдозер, сооб​щить руководителю работ и принять меры по устранению неисправности. Работать на неисправном бульдозере запрещается.

( Рабочая одежда должна быть подогнана по фигуре и росту оператора для пре​дотвращения попадания её частей в органы управления или узлы бульдозера. Волосы должны быть убраны под головной убор. При необходимости рекомендуется надевать каску, защитные очки или маску, перчатки, противошумные наушники.
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( На бульдозере должен быть установлен исправный и заряженный огнетушитель. Необходимо уметь им пользоваться и производить периодическую проверку и техниче​ское обслуживание.

( Необходимо периодически проверять и пополнять содержимое аптечки первой медицинской помощи.

( При ежедневном осмотре бульдозера проверяйте наличие и надежность крепления защитных крышек, ограждений и поручней.

( Содержите в чистоте поверхности облицовки бульдозера и пола в кабине. Грязь и масло увеличивают опасность скольжения обуви по металлическим поверхностям, что является источником травматизма.
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( Перед началом работы бульдозера уберите посторонние предметы с капота, гусе​ниц, из-под бульдозера, с пола кабины. Не оставляйте детали и инструменты, разбросанные  по кабине.

( Не пользуйтесь сотовыми телефонами при управлении движением и работой бульдозера.

( Не вносите в кабину легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или другие веще​ства и предметы, представляющие опасность.

( Избегайте попадания воды на элементы электрооборудования (датчики, разъе​мы и др.) при мойке бульдозера.

( При подъеме на бульдозер и спуске с него, а также при передвижении по площад​кам облицовки или по гусенице обязательно используйте ступени и поручни, при этом не​обходимо постоянно сохранять не менее трех точек опоры (две ноги и рука или две руки и нога). Подниматься и спускаться всегда надо лицом к бульдозеру, перемещаться только по площадкам с противоскользящими поверхностями.
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( Запрещается использовать рукоятки управления в качестве опоры при передви​жениях по бульдозеру.

( Запрещается стоять на гусенице при работающем дизеле.

( Запрещается подниматься на бульдозер и спускаться с него на ходу. Если бульдозер начал самопроизвольное движение без оператора в кабине, не пытайтесь запрыгнуть на него с целью остановки - примите меры для предупреждения несчастного случая.

( Запрещается перевозка людей на бульдозерном или рыхлительном оборудова​нии.

( Во время эксплуатации бульдозера запрещается снимать защитное устройство ка​бины, предназначенное для защиты оператора в случае опрокидывания бульдозера. При движении бульдозера необходимо застегивать ремень безопасности.
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( Модернизация бульдозера или установка на него дополнительного оборудования без разрешения завода-изготовителя не допускается, т.к. это может привести к наруше​нию требований безопасности и юридической ответственности при возникновении несча​стного случая. Завод-изготовитель не несет ответственность за несчастные случаи или повреждение оборудования, связанные с несанкционированной модернизацией бульдозера.
( При подготовке к транспортированию необходимо определить схему установки и крепления бульдозера на транспортном средстве (железнодорожная платформа, трейлер), степень разборки навесного оборудования, уточнить габариты и массу бульдозера и его частей. При транспортировании по дорогам необходимо убедиться в том, что мосты и другие инженерные сооружения по пути следования пригодны для прохождения трейлера с соответствующей нагрузкой.

( При выполнении операций буксирования необходимо соблюдать следующие правила:

· выключить двигатель и отключить тормоза на буксируемой машине;

· перед началом буксирования продольные оси тягача и буксируемой ма​шины должны находиться на одной прямой линии, совпадающей с направлением движе​ния;

· начинать буксирование после устранения провисания троса;

· при движении нельзя находиться между машинами, сидеть на буксиро​вочном тросе;

· необходимо по возможности выбирать маршрут буксирования по ровной местности, при движении по уклонам допускается пользоваться только жесткой сцепкой;

· использовать буксировочный трос достаточной прочности, соответст​вующей массе буксируемой машины;

· не допускается использовать трос с поврежденными прядями, местным уменьшением диаметра, перегибом или перекручиванием;

· при работе с тросом надевать кожаные или брезентовые рукавицы;

· при буксировании несколькими тягачами необходимо предварительно согласовать схему движения и систему сигналов;

-при буксировании данного бульдозера необходимо соблюдать правила
раздела «Буксировка бульдозера».
10.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ
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( Перед началом работ необходимо тщательно осмотреть площадку для опреде​ления факторов, определяющих возможную опасность.

( Проверяйте состояние грунта на рабочей площадке и выбирайте наиболее безо​пасный способ выполнения работ. Не проводите работы в местах возможного возникно​вения оползней и обвалов горных пород.

( Внимательно работайте вблизи легковоспламеняющихся предметов (сухая со​лома, сухие листья и т.п.), так как они могут стать причиной пожара.

( При проведении работ вблизи водопроводов, газопроводов или линий электро​передач необходимо определить их точное расположение в соответствующих организа​циях. Не допускайте повреждения коммуникаций.
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( Не допускайте посторонних на территорию рабочей площадки. При проведении работ на дорогах устанавливайте ограждения или выставляйте регулировщиков для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов.
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( При работе вблизи линии электропередачи необходимо выполнять следующие правила:

· для выполнения работ в охранной зоне линии электропередачи необхо​димо оформить наряд - допуск при получении разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи;

· во время работы соблюдайте минимальное безопасное расстояние до линии электропередачи:

	Напряжение линии электропередачи, кВ
	до 1
	1-20
	35 - 110
	150- 220
	до 330
	330- 380

	Расстояние,   м
	1,5
	2,0
	4,0
	5,0
	6,0
	9,0
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· перед работой положите на сиденье резиновый коврик, наденьте рези​новую обувь и перчатки, не прикасайтесь к металлу незащищенной частью тела;

· не разрешайте никому приближаться к бульдозеру.

( При организации площадки необходимо обеспечить безопасную работу и пере​движение бульдозера, отсутствие препятствий и посторонних лиц. На участках с недоста​точным обзором должна быть организована сигнализация.

( В темное время должно быть обеспечено достаточное освещение площадки. При необходимости установите дополнительное освещение. Прекращайте работу при плохой видимости (туман, снегопад, дождь, пыльная буря).
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( При пуске дизеля, заправке бульдозера топливом, маслом или работе с краской в закрытом помещении необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.

( Обочины дороги и участки площадки со слабым грунтом необходимо обозначить предупреждающими знаками или обеспечить сигнализацию.

10.3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА БУЛЬДОЗЕРЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ

( Не допускается запускать дизель и трогать рукоятки управления бульдозером и на​весным оборудованием, если на них установлена табличка «Опасно! Работать запреще​но».

( Ежедневно в начале рабочего дня перед пуском дизеля необходимо производить следующие проверки:

- убедиться в отсутствии горючих и легковоспламеняющихся материалов вблизи дизеля и аккумуляторных батарей, очистить стекла кабины, зеркала, ступени и поручни;
- очистить фары и проблесковый маяк, проверить их работу;
· проверить уровень топлива в баке, уровень масла в картере дизеля, трансмиссии и гидробаке, уровень охлаждающей жидкости в радиаторе, чистоту воздухо​очистителя и надежность электропроводки;

· проверить исправность контрольно-измерительных приборов и положе​ние рукояток управления, убедиться, что трансмиссия заблокирована. Если дизель обо​рудован заслонкой аварийного останова, проверить взвод заслонки;

- проверить работу звуковых сигналов;
· отрегулировать положение зеркал заднего вида для обеспечения опти​мального обзора;

· убедиться, что на бульдозере, рядом с бульдозером и под ним нет посторон​них лиц или препятствий.

( Перед пуском дизеля необходимо подать звуковой сигнал.
( Запускать дизель и работать на бульдозере допускается только сидя на сиденье оператора. Ремень безопасности должен быть застегнут. Запрещается допускать посто​ронних к управлению бульдозером.

( Не допускается запускать дизель от внешних источников электроэнергии.

( В холодное время года прогрейте дизель и кабину бульдозера при помощи системы предпускового подогрева. При работе системы соблюдайте следующие правила:

- перед запуском подогревателя и отопителя кабины проверяйте состоя​ние узлов и соединений топливной системы;

- подтекание топлива и попадание его на подогреватель и отопитель не допускается.
( Не допускается эксплуатация тягового агрегата без своевременного проведения технического обслуживания и при возникновении неисправностей в бульдозере или агрега​те.

( Не допускается использовать канат тягового агрегата для буксирования.

10.4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

( Ежесменное и периодическое обслуживание ТО-1 и ТО-2 могут выполняться на месте эксплуатации бульдозера на ровной горизонтальной площадке, обеспечивающей безопасное проведение работ. Техническое обслуживание ТО-3 и сезонное обслужива​ние рекомендуется выполнять в закрытом помещении.

( Перед началом технического обслуживания необходимо заблокировать транс​миссию, остановить дизель, опустить навесное оборудование на грунт, подложить под гусеницы тормозные башмаки и установить на рукоятки управления в кабине предупреж​дающую табличку "Опасно! Работать запрещено".

( Запрещается использовать при техническом обслуживании неисправный инст​румент и ключи несоответствующих размеров. При работе со сжатым воздухом остере​гайтесь разлетающихся частиц. Во время проведения обслуживания пользуйтесь защит​ными очками и рукавицами.

( Проводить техническое обслуживание рекомендуется при остановленном дизе​ле. При необходимости допускается обслуживание и регулировка при работающем дизе​ле бригадой не менее двух человек, один из которых должен постоянно находиться на сиденье оператора и быть готовым в любой момент остановить дизель. Между рабочими должна поддерживаться связь.

( Соблюдайте осторожность при проведении работ. Перемещать органы управле​ния и работать переключателями допускается только после сигнала другим рабочим. Ос​терегайтесь вращающихся деталей бульдозера. Не допускайте посторонних в зону прове​дения работ.

( При работах с применением кувалды остерегайтесь разлета осколков металла, пользуйтесь очками, перчатками и другими защитными приспособлениями. Не допускайте посторонних в зону работ.
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( При подъеме бульдозера или навесного оборудования для технического обслужи​вания или ремонта, под поднятые агрегаты необходимо установить предохранительные опоры (брусья, балки и т.п.). Не допускается поднимать бульдозер с опорой на бульдозер​ное и рыхлительное оборудование без дополнительных подставок.

( При натяжении или ослаблении гусеничной цепи выворачивайте иглу и наконеч​ник с масленкой медленно и аккуратно, остерегайтесь резкого выброса масла из отвер​стия под наконечник.

( Перед разъединением гусеницы необходимо предварительно ослабить её натя​жение для снятия усилия пружин механизма сдавания.

( При проведении обслуживания гидросистемы необходимо убедиться в отсутст​вии давления масла. При выполнении работ остерегайтесь попадания масла в глаза, пользуйтесь защитными очками. Двигатель должен быть остановлен.

( При обслуживании аккумуляторных батарей запрещается курить, пользоваться открытым огнем и допускать искрообразование из-за возможного выделения водорода -смесь водорода с воздухом взрывоопасна.

( Корректировать уровень электролита в батареях следует дистиллированной во​дой. Остерегайтесь попадания брызг электролита в глаза и на кожу. Обслуживание бата​рей необходимо производить в резиновых перчатках, фартуках и защитных очках. При попадании электролита на открытые участки тела промойте эти места струей воды и 10%-ным раствором питьевой соды.

( Остерегайтесь ожогов при обслуживании системы охлаждения дизеля и гидро​системы. Заправку систем рекомендуется производить после остывания жидкости. Крыш​ки заливных горловин необходимо открывать медленно для снятия внутреннего давления пара.

( Избегайте загрязнения окружающей среды при проведении технического обслу​живания. Топливо, масло, охлаждающую жидкость, растворители сливайте только в оп​ределенные емкости, не допускайте их попадания в канализацию, грунт или открытые во​доемы. При обслуживании кондиционера не допускайте выброса хладагента в атмосфе​ру. Утилизацию горюче-смазочных материалов, фильтров, аккумуляторных батарей и других составляющих частей бульдозера с содержанием вредных веществ, производите в соответствии с установленными требованиями.
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10.5 МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

( На бульдозере должен быть установлен исправный и заряженный огнетушитель. Работа на бульдозере без огнетушителя не допускается.

( При осмотре и техническом обслуживании бульдозера удалите скопления сухих ли​стьев, деревянной стружки и других огнеопасных материалов от дизеля, глушителя, акку​муляторных батарей.

( При заправке бульдозера топливом и маслом, замене фильтров и сливе отстоя не допускайте попадания горюче-смазочных материалов на расположенные рядом узлы, трубопроводы, электрические кабели. Следы нефтепродуктов следует немедленно уда​лить.

( При заправке и техническом обслуживании топливной и гидравлических систем бульдозера следует использовать взрывобезопасные электрические источники освещения.

( Для предупреждения возгораний необходимо при осмотре бульдозера проверять герметичность топливных и масляных трубопроводов, надежность контактов разъемов и крепления клемм и наконечников электрооборудования.
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( Во время эксплуатации бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:

· запрещается курить и использовать открытый огонь при заправке бульдозера и проверке количества горюче-смазочных материалов, подогревать дизель откры​тым огнем, подходить к открытому огню в одежде, пропитанной нефтепродуктами;

· плотно закрывать крышки заливных горловин топлива и масла;

· пробки бочек с топливом и маслом необходимо открывать только специ​альным инструментом с наконечником из цветного металла. Открывать пробки ударами стальных и чугунных предметов не допускается;

· перед заправкой бульдозера необходимо предварительно остановить ди​зель и отключить "массу";

· запрещается работать на бульдозере с поврежденной (оголенной) электро​проводкой;

· при обслуживании электрооборудования необходимо отключить "массу" для предупреждения короткого замыкания;

· не допускайте попадания топлива на горячие поверхности и детали электрооборудования;

· складывайте промасленную ветошь и другие огнеопасные материалы в специальный контейнер;

· перед производством электросварочных работ отсоедините регулятор напряжения от генератора и провода от аккумуляторных батарей, удалите все огнеопас​ные материалы;
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при воспламенении нефтепродуктов пламя следует гасить огнетушите​лем, забрасывать песком, землей, закрывать кошмой. Гасить горящие нефтепродукты водой не допускается.

· работа системы предпускового подогрева двигателя должна производиться только при наличии на бульдозере исправного огнетушителя;

· перед запуском подогревателя необходимо проверить уровень охлаждающей жидко​сти в системе охлаждения. Пуск подогревателя без жидкости в котле не допускается;

· не допускается одновременная работа дизеля и подогревателя, заправка топливного бака при работающем подогревателе;

· не допускается повторный пуск подогревателя при неудачной первой попытке без предварительной продувки в течение трех минут;

· при появлении пламени на выходе газов из выхлопного патрубка необходимо выклю​чить подогреватель и устранить неисправность;

· не допускается оставлять открытым запорный кран системы питания топливом при не​работающем подогревателе;

· не допускается оставлять работающий подогреватель без присмотра;

· во время работы независимого отопителя не допускается появление в кабине запаха выхлопных газов. При появлении запаха в кабине необходимо выключить отопитель и устранить причину неисправности, во время стоянки бульдозера при исправном отопителе рекомендуется раз​вернуть бульдозер выхлопной трубой отопителя в подветренную сторону.

10.6 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ И РАБОТЕ БУЛЬДОЗЕРА

( После пуска дизеля проверьте работу ходовой системы, трансмиссии, навесного оборудования. Необходимо убедиться в отсутствии посторонних звуков во время работы бульдозера, перегрева узлов, утечек масла и топлива, проверить работу контрольных при​боров. Находиться на гусенице при работающем дизеле запрещается.

( Перед троганием с места необходимо убедиться в отсутствии возле бульдозера людей и препятствий и подать звуковой сигнал, при этом в кабине должен находиться только оператор. Двери должны быть закрыты.
(Запрещается работать и передвигаться с открытыми дверьми.

( Во время движения бульдозера рыхлитель должен быть поднят в верхнее положе​ние, нижняя кромка отвала должна быть на высоте 40-50см от грунта. По неровной по​верхности рекомендуется передвигаться на первой передаче и не производить резких по​воротов для сохранения устойчивости бульдозера.

( При движении бульдозера по дорогам и через железнодорожные переезды необхо​димо соблюдать правила дорожного движения. При переезде мостов следует предвари​тельно убедиться в их исправности и достаточной грузоподъемности по установленным знакам, а при их отсутствии - проверить и осмотреть мост. При переезде брода необхо​димо предварительно проверить его глубину и состояние дна.
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( При работе в туннелях, под мостами, под линиями электропередачи, между зда​ниями и в других местах с ограниченной высотой или площадью, рекомендуется выпол​нять операции медленно и осторожно.

( Старайтесь не приближаться к краю оврага или траншеи. При выполнении работ, связанных с их засыпкой, рекомендуется сгрузить грунт не доезжая до края, затем выгру​зить еще один отвал грунта. После этого толкая вторую часть грунта, засыпать в овраг или траншею грунт из первой части.

( Необходимо помнить, что после сброса грунта в овраг или траншею, а также по​сле преодоления верхней точки при подъеме в гору, центр тяжести бульдозера резко сме​щается, поэтому в подобных ситуациях рекомендуется снижать скорость. Остерегайтесь ослабления грунта на насыпях, краях траншей и котлованов после сильного дождя или проведения взрывных работ.
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( При перемещении грунта необходимо учитывать, что при нагрузке на одну сто​рону отвала возможно смещение (занос) задней части бульдозера.
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( Не допускается движение или работа бульдозера на подъемах и спусках с уклоном более 30 градусов и при боковом крене более 20 градусов. При движении избегайте пре​пятствий, преодоление которых может увеличить боковой крен.

( Передвигаться по уклонам рекомендуется под прямым углом к склону. При необ​ходимости движения поперек склона надо учитывать, что при движении по обледенелым поверхностям, траве, опавшим листьям или влажному металлу возможно боковое сколь​жение. Резкие повороты на уклонах не допускаются.

( При движении по уклонам рекомендуется устанавливать нижнюю кромку отвала на высоту 20-З0см от грунта. При необходимости экстренной остановки надо быстро опустить отвал для увеличения устойчивости бульдозера.

( Двигаться на уклонах необходимо только на первой передаче. Запрещается движение бульдозера на спуске, при нейтральном положении рукоятки включения передач.

( При работе вблизи оврагов, траншей или обочин дорог необходимо быть особо внимательным. Рекомендуется разворачивать бульдозер ведущими колесами на макси​мальное расстояние от обрыва и быть готовым экстренно покинуть место работы при чрезвычайных обстоятельствах.

[image: image20.jpg]



( При движении по заснеженным или обледенелым поверхностям не рекоменду​ется резко производить изменения скорости, повороты и торможение.

( При расчистке дорог или площадок от снега необходимо остерегаться неровно​стей местности или крупных предметов, которые могут быть причиной повреждения или опрокидывания бульдозера. При оттаивании замерзшего грунта может возникнуть опасность буксования.

( Для стоянки бульдозера рекомендуется выбирать площадку с ровным твердым по​крытием. Необходимо избегать места со слабым или осыпающимся грунтом, оползнями, камнепадом.

( При остановке бульдозера  опустить отвал бульдозера и рыхлитель на грунт, установить нейтральное положение трансмиссии, остановить дизель и выключить “массу”.

( Не оставляйте ключ в выключателе стартера.

( Закройте двери кабины.

( В том случае, если в непосредственной близости от машины происходит гроза, не разрешается:

 - подниматься на машину;

 - спускаться с машины

( Если гроза застала вас в кабине оператора, оставайтесь в кабине. Если во время грозы вы находитесь на земле, не оставайтесь поблизости от машины  
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10.7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ТЯГОВЫМ АГРЕГАТОМ

( При работе с тяговым агрегатом необходимо соблюдать требования производст​венных инструкций по виду выполняемых работ и инструкций по охране труда, разрабо​танных с учетом конкретных условий эксплуатации.

( Для повышения надежности работы тягового агрегата рекомендуется разворачи​вать бульдозер так, чтобы его продольная ось совпадала с направлением разматывания ка​ната, а перемещаемый груз находился в зоне видимости оператора.

[image: image22.png]6

A

z'nﬂ ﬂ( i N

BHUMAHUE!

3AMNACHbIU BbIXoa
CTEKJIO PA3BUTb
MOJIOTKOM

&





( Перед началом работы необходимо проверить исправность механизмов тягового агрегата, правильность намотки каната на барабан и состояние каната в соответствии с нормами браковки.

( Во время работы необходимо выполнять следующие правила:

· управлять тяговым агрегатом только по сигналу стропальщика;

· перемещать только те грузы, для которых необходимо тяговое усилие в пределах характеристики агрегата;

· разматывать канат вручную и закреплять его на перемещаемых грузах только в кожаных или брезентовых рукавицах;

· следить за надежностью крепления каната на перемещаемом грузе и правильностью намотки каната на барабан. Изменять направление движения каната при вращающемся барабане запрещается;

· не допускать полного сматывания каната, всегда оставлять на барабане не менее трех витков;

- техническое обслуживание и ремонт тягового агрегата производить
только при остановленном дизеле. На рукоятках управления в кабине бульдозера при этом должна быть установлена табличка "Опасно! Работать запрещено";

- останавливать работу при неправильном наматывании каната на бара​бан, нарушении крепления груза, обрыве или повреждении каната.
10.8 ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Знаки безопасности должны быть маркированы в соответствии схеме приведенной на рисунке. Знаки должны быть нанесены на обоих бортах бульдозера симметрично 

	1 – опасность получения травмы;

2 –  горячие поверхности;

3 – повышенный шум для оператора;

4 – читайте инструкцию;

5 – выход (на дверцах и задних стеклах);

6 – аварийный выход

7 – кран перекрытия топливной магистрали 

8 – слив конденсата;


	9 - задний ход машины;

10 – соединение провода с клеммами аккумулятора (читайте инструкцию для оператора);

11 – напряжение на  розетке для дополнительного соединения; 

12 – отключение аккумулятора
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