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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1 Периодическое техническое обслуживание

Для бульдозера периодическое техническое обслуживание (ТО) заключается в выполнении профилактических и регламентированных операций, обеспечивающих нормальное техническое состояние бульдозера в течение заданного ресурса. Виды и периодичность технического обслуживания приведены в таблице 11.1, перечень операций – в таблицах 11.2 - 11.11. 

Ежедневное техническое обслуживание выполняется один раз в сутки по окончании суточной работы

Допускается отклонение (опережение или запаздывание) фактической периодичности от установленной для ТО-250 и ТО-500 до 10 процентов, для ТО-1000 и ТО-2000 до 5 процентов.

О проведении технического обслуживания (за исключением ежесменного) в сервисную книжку бульдозера должна быть занесена соответствующая запись.

Необходимо помнить, что во всех случаях нарушения крепления узлов и деталей, регулировки механизмов, появления ненормальных шумов, стуков, дымления, подтекания топлива, масла, загорания сигнальных ламп, показаний приборов, находящихся за пределами рабочего диапазона и т.д. следует, не дожидаясь очередного технического обслуживания, устранить замеченные неисправности.

Ниже приведен порядок проведения операций технического обслуживания.

Места и периодичность смазывания, марки применяемых масел указаны в таблицах 11.12 и 11.13, 11.15.

Техническое обслуживание двигателя необходимо проводить согласно требованиям руководства по эксплуатации на соответствующий двигатель. При срабатывании сигнализаторов забивания воздушного фильтра провести очистку или замену фильтроэлемента не дожидаясь очередного технического обслуживания.
Виды и периодичность технического обслуживания
Таблица 11.1

	Виды ТО проект
	Периодичность, м.ч.

	Проведение обкатки*
	

	ТО при подготовке к обкатке
	

	ТО при проведении обкатки
	10

	ТО по окончании обкатки
	50 

	Периодические
	

	Ежесменное ТО (ЕТО)
	10

	ТО-250 
	250

	ТО-500 
	500

	ТО-1000 
	1000

	ТО-2000 
	2000

	Сезонное ТО осенне-зимнее (СТО О-З)

При установившейся температуре окружающего воздуха
	ниже плюс 50 С

	Сезонное ТО весенне-летнее (СТО В-Л)

При установившейся температуре окружающего воздуха
	свыше плюс 5° С


*Допускается обкатку проводить на заводе-изготовителе
Последовательность проведения ТО (кроме ЕТО)
до первого капитального ремонта 
Таблица 11.2
	Наработка, м.ч.
	0
	50

	Наименование ТО
	ТО при подготовке к обкатке 
	ТО по окончании обкатки 


Продолжение таблицы 11.2

	Наработка, м.ч.
	250
	500
	750
	1000
	1250
	1500
	1750
	2000

	Наименование ТО
	ТО 250
	ТО 500
	ТО- 250
	ТО-  1000
	ТО 250
	ТО- 500
	ТО-250
	ТО- 2000


Продолжение таблицы 11.2

	Наработка, м.ч.
	2250
	2500
	2750
	3000
	3250
	3500
	3750
	4000

	Наименование ТО
	ТО 250
	ТО 500
	ТО- 250
	ТО-  1000
	ТО 250
	ТО- 500
	ТО-250
	ТО- 2000


Продолжение таблицы 11.2

	Наработка, м.ч.
	4250
	4500
	4750
	5000
	5250
	5500
	5750
	6000

	Наименование ТО
	ТО 250
	ТО 500
	ТО- 250
	ТО-  1000
	ТО 250
	ТО- 500
	ТО-250
	ТО- 2000


Продолжение таблицы 11.2

	Наработка, м.ч.
	6250
	6500
	6750
	7000
	7250
	7500
	7750
	8000

	Наименование ТО
	ТО 250
	ТО 500
	ТО- 250
	ТО-  1000
	ТО 250
	ТО- 500
	ТО-250
	ТО- 2000


Продолжение таблицы 11.2

	Наработка, м.ч.
	8250
	8500
	8750
	9000
	9250
	9500
	9750
	10000

	Наименование ТО
	ТО 250
	ТО 500
	ТО- 250
	ТО-  1000
	ТО 250
	ТО- 500
	ТО-250
	ТО- 2000


Продолжение таблицы 11.2

	Наработка, м.ч.
	10250
	10500
	10750
	11000
	11250
	11500
	11750
	12000

	Наименование ТО
	ТО 250
	ТО 500
	ТО- 250
	ТО-  1000
	ТО 250
	ТО- 500
	ТО-250
	ТО- 2000


Продолжение таблицы 11.2
	Наработка, м.ч.
	12250
	12500
	12750
	13000
	13250
	13500
	13750
	14000

	Наименование ТО
	ТО 250
	ТО 500
	ТО- 250
	ТО-  1000
	ТО 250
	ТО- 500
	ТО-250
	ТО- 2000


Продолжение таблицы 11.2

	Наработка, м.ч.
	14250
	14500
	14750
	15000

	Наименование ТО
	ТО 250
	ТО 500
	ТО- 250
	Первый капитальный ремонт


Техническое обслуживание при подготовке к обкатке
Таблица 11.3
	Объект работы
	Содержание работ

	Бульдозер в целом
	Снять с бульдозера защитные (герметизирующие) упаковки.


	
	Очистить узлы и агрегаты бульдозера от консервирующей смазки.

	
	Проверить комплектность бульдозера.

	
	Произвести внешний осмотр бульдозера и его составных частей

	Моторная

установка
	Провести ТО двигателя согласно требованиям руководства по  эксплуатации на соответствующий двигатель

	
	Проверить уровень масла в картере двигателя, при необходимости дозаправить

	
	Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе, при необходимости долить

	
	Проверить срабатывание датчиков давления масла двигателя    ДД-10-07МИ или ММ355 по приборной панели

	
	С двигателем ЯМЗ

	
	Провести контрольные срабатывания (закрытие) и затем взвод заслонок в исходное (открытое) положение, а также подтянуть резьбовые соединения крепления электропривода и электромагнита привода

	Гидросистема
	Визуально проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости дозаправить

	Трансмиссия
	Проверить уровень масла в картере трансмиссии, при необходимости дозаправить.

	
	Визуально проверить уровень масла по контрольным точкам в бортовых передачах, при необходимости дозаправить.

	Система 

питания 

топливом
	Слить отстой из отстойника топливного бака и фильтра грубой очистки. 

	
	Заполнить топливный бак топливом

	
	Удалить воздух из топливной системы

	Ходовая 
система
	Проверить натяжение гусеничных лент, при необходимости натянуть. 

	
	Смазать палец балансирной балки с рамой бульдозера (1 точка)

	
	Смазать шарниры соединения балансирной балки с гусеничными тележками (2 точки)

	Электрооборудование
	Визуально проверить уровень электролита в аккумуляторных батареях, при необходимости долить дистиллированную воду до уровня.

	
	Проверить плотность электролита в аккумуляторах, при необходимости довести до нормы.

	
	Проверить надежность крепления наконечников проводов к клеммам аккумуляторов, очистить, смазать и затянуть клеммы и наконечники

	
	Визуально проверить показания контрольных приборов на соответствие установленным нормам


Продолжение таблицы 11.3

	Бульдозерное оборудование  


	Смазать втулки осей и цапфы гидроцилиндров бульдозерного оборудования (4 точки)

	
	Смазать шаровые опоры крепления толкающих брусьев и штанги, подвижное соединение винтового раскоса бульдозерного оборудования (4 точки)

	
	Проверить следующие резьбовые соединения:

- толкающих брусьев к тележкам бульдозера и к отвалу;

- тяги поперечной к раме бульдозера и к отвалу;

- ножей к отвалу

	Рыхлительное оборудование (при наличии)
	Смазать втулки осей и цапфы гидроцилиндров рыхлительного оборудования (8 точек)

	
	Смазать шарнирные соединения нижней тяги рыхлительного оборудования (4 точки)

	Лебедка 
(при наличии)
	Проверить состояние каната лебедки и надежность его крепления 

	
	Проверить уровень масла в тяговой лебедке, при необходимости дозаправить

	
	Смазать шарнирные соединения гидроцилиндров и рамы лебедки (5 точек)

	
	Смазать направляющие ролики лебедки тягового агрегата (4 точки)

	Кондиционер (при наличии)
	Проверить натяжение ремней привода компрессора кондиционера. При необходимости подтянуть


еЖЕДНЕВНОЕ Техническое обслуживание при ПРОВЕДЕНИИ обкаткИ
Таблица 11.4
	Объект работы
	Содержание работ


	
	Провести ЕТО

	Ходовая 
система
	Проверить затяжку болтов крепления замыкающих звеньев гусеницы


Техническое обслуживание по окончании обкатки
Таблица 11.5
	Объект работы
	Содержание работ

	
	Проведите ЕТО

	Бульдозер 
в целом
	Очистить (помыть) внешние части бульдозера: силовой капот, облицовку, кабину, контейнеры, топливный бак, ходовую систему и двигатель.

	
	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления составных частей бульдозера

	Моторная

установка
	Провести ТО двигателя согласно требованиям руководства по эксплуатации на соответствующий двигатель

	
	Проверить уровень масла в картере двигателя, при необходимости дозаправить

	
	Проверить крепление передней и задних опор двигателя. При необходимости подтянуть

	
	Подтянуть внешние резьбовые соединения.

	
	Визуально проверить герметичность впускных воздушных трасс, устранить неисправность.

	
	Продуть сжатым воздухом циклонные воздухоочистители

	
	Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе, при необходимости долить

	
	С двигателем ЯМЗ

	
	Провести контрольные срабатывания (закрытие) и затем взвод заслонок в исходное (открытое) положение, а также подтянуть резьбовые соединения крепления электропривода и электромагнита привода.

	Система питания 

топливом
	Слить отстой из отстойника топливного бака и фильтра грубой очистки. 

	Трансмиссия
	Слить отстой из фильтров гидросистемы трансмиссии, заменить фильтроэлементы

	
	Проверить уровень масла в картере трансмиссии, при необходимости дозаправить.

	
	Визуально проверить уровень масла по контрольным точкам в бортовых передачах, при необходимости дозаправить.

	
	Проверку давлений в гидросистеме управления трансмиссией производить после замены масла и фильтроэлементов.

	Ходовая 
система
	Проверить затяжку болтов крепления башмаков. При необходимости затянуть ослабленные болты

	
	Проверить затяжку болтов крепления замыкающих звеньев гусеницы. 

	
	Проверить натяжение гусеничных лент, при необходимости натянуть (2 точки) 

	Электрооборудование
	Визуально проверить уровень электролита в аккумуляторных батареях, при необходимости долить дистиллированную воду до уровня.

	
	Проверить надежность крепления наконечников проводов к клеммам аккумуляторов, очистить, смазать и затянуть клеммы и наконечники



	
	Визуально проверить показания контрольных приборов на соответствие установленным нормам



	Бульдозерное оборудование  


	Проверить крепления ножей к отвалу. При необходимости подтянуть

	
	Проверить надежность шплинтовых и болтовых соединений, устранить неисправности. Особое внимание обратить на крепление толкающих брусьев к тележкам бульдозера и к отвалу, а также на кронштейны крепления рыхлителя к раме бульдозера.

	Кондиционер 
(при наличии)
	Проверить натяжение ремней привода компрессора кондиционера. При необходимости подтянуть


Периодическое техническое обслуживание

Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)
таблица 11.6
	Объект работы
	Содержание работ

	Бульдозер в целом
	Произвести внешний осмотр бульдозера и его составных частей, обнаруженные неисправности устранить

	Моторная

установка
	Провести ТО двигателя согласно требованиям руководства по эксплуатации на соответствующий двигатель

	
	Проверить уровень масла в картере двигателя, при необходимости дозаправить

	
	Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и при необходимости долить

	
	С двигателем ЯМЗ

	
	Внешним осмотром проверить техническое состояние узлов заслонки

	Система 

питания 

топливом
	По окончании работ заполнить топливный бак топливом, не ожидая его охлаждения во избежание конденсации воды

	
	Дополнительные операции в зимнее время

	
	Слить отстой из отстойника топливного бака 

	Гидросистема
	Визуально проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости дозаправить.

	Ходовая 

система
	Визуально проверить затяжку болтов замыкающих звеньев гусениц. Затянуть ослабленные болты. 

	Бульдозерное оборудование  


	Визуально проверить и при необходимости подтянуть крепеж:

- толкающих брусьев к тележкам бульдозера и к отвалу;

- тяги поперечной к раме бульдозера и к отвалу;

- ножей к отвалу

	Рыхлительное оборудование (при наличии)
	Визуально проверить крепления пальцев рыхлителя. При необходимости болты подтянуть.

	
	Визуально проверить состояние наконечников зуба рыхлителя. При необходимости заменить наконечник

	Кондиционер 

(при наличии)
	Произвести осмотр состояния конденсатора и вентиляторов конденсатора кондиционера, при необходимости продуть и прочистить

	
	Произвести осмотр состояния электромагнитной муфты компрессора кондиционера при необходимости очистить

	
	Произвести осмотр состояния воздушного фильтра кондиционера, при необходимости очистить (продуть, либо помыть)


ТО ЧеРез каждые 250 часов эксплуатации (ТО-250) 
таблица 11.7
	Объект работ
	Содержание работ

	
	Проведите ЕТО

	Бульдозер
в целом
	Очистить (помыть) внешние части бульдозера: силовой капот, облицовку, кабину, контейнеры, топливный бак, ходовую систему и двигатель.

	Моторная 

установка
	Провести ТО двигателя согласно требованиям руководства по эксплуатации на соответствующий двигатель

	
	Проверить крепление передних и задних опор двигателя

	
	Визуально проверить целостность впускных воздушных трасс двигателя, устранить неисправности.

	
	Проверить состояние пластин радиатора, при необходимости очистить от пыли и грязи, проверить работоспособность жалюзи

	
	Продуть сжатым воздухом циклонные воздухоочистители 

	
	С двигателем ЯМЗ

	
	Проверить срабатывание заслонки аварийного останова двигателя.

	
	Проверить и при необходимости подтянуть резьбовые соединения крепления электропривода заслонки аварийного останова двигателя

	Система питания топливом
	Летом слить отстой из отстойника топливного бака и фильтра грубой очистки (зимой при ЕТО)

	Трансмиссия
	Проверить уровень масла в картере трансмиссии, при необходимости дозаправить

	
	Визуально проверить уровень масла по контрольным точкам в бортовых передачах, при необходимости дозаправить

	Ходовая 

система
	Смазать шарниры соединения балансирной балки с гусеничными тележками (2 точки)

	
	Проверить натяжение гусеничных лент, при необходимости натянуть

	Электрооборудование
	Визуально проверить уровень электролита в аккумуляторных батареях, при необходимости долить дистиллированную воду до уровня

	Бульдозерное оборудование 
	Визуально проверить состояние сварных и шарнирных соединений, деталей стопорения бульдозерного оборудования.

	
	Смазать шаровые опоры крепления толкающих брусьев и штанги, подвижное соединение винтового раскоса (4 точки)

	Рыхлительное оборудование
(при наличии)
	Визуально проверить состояние сварных и шарнирных соединений рыхлителя и деталей стопорения зуба рыхлителя

	
	Смазать шарнирные соединения гидроцилиндров и нижней тяги рыхлительного оборудования (12 точек)

	Тяговая лебедка
(при наличии)
	Проверить состояние сварных и шарнирных соединений, деталей стопорения тягового агрегата

	
	Проверить уровень масла в тяговой лебедке, при необходимости дозаправить

	
	Смазать шарнирные соединения гидроцилиндров и рамы лебедки (5 точек)


Окончание таблицы 11.7
	Кондиционер (при наличии)
	В летнее время

	
	Проверить натяжение ремней привода компрессора кондиционера. При необходимости подтянуть

	
	Продуть и очистить конденсатор и вентиляторы конденсатора кондиционера сжатым воздухом

	
	Очистить электромагнитную муфту компрессора кондиционера

	
	Очистить (продуть, либо помыть), при необходимости заменить воздушный фильтр кондиционера

	
	Проверить рукава кондиционера на наличие повреждений

	
	Проверить болтовые соединения кондиционера, в том числе надежность крепления компрессора кондиционера

	
	В зимнее время

	
	Включить кондиционер в теплом помещении на 5-10мин.  Это обеспечит смазку уплотнений компрессора и продлит срок службы всей системы.


ТО ЧеРез каждые 500 часов эксплуатации (ТО-500)
Таблица 11.8
	Объект работ
	Содержание работ

	
	Провести ТО-250 

	Моторная 
установка
	Провести ТО двигателя согласно требованиям руководства по эксплуатации на соответствующий двигатель

	Трансмиссия
	Слить отстой из фильтров гидросистемы трансмиссии, заменить фильтроэлементы

	
	Проверку давлений в гидросистеме управления трансмиссией производить после замены масла и фильтроэлементов

	
	Смазать подшипники карданной передачи  (2 точки)

	Гидросистема
	Слить отстой из корпуса фильтров бака гидросистемы навесного оборудования, заменить фильтроэлементы

	Ходовая 

система
	Проверить затяжку болтов крепления башмаков гусениц. При необходимости затянуть ослабленные болты

	
	Смазать палец балансирной балки с рамой бульдозера (1 точка)

	Электрооборудование
	Проверить плотность электролита в аккумуляторах, при необходимости довести до нормы

	Бульдозерное оборудование
	Смазать втулки осей и цапфы гидроцилиндров бульдозерного оборудования (4 точки)

	Лебедка (при наличии)
	Смазать направляющие ролики тягового агрегата (4 точки)

	
	Смазать канат тяговой лебедки (1 точка)

	
	Проверить состояние каната и надежность его крепления


ТО через КАЖДЫЕ 1000 часов эксплуатации (ТО-1000)
таблица 11.9
	Объект работ
	Содержание работ

	
	Провести ТО-500

	Моторная

установка
	Провести ТО двигателя согласно требованиям руководства по эксплуатации на соответствующий двигатель

	Электрооборудование
	Проверить надежность крепления наконечников проводов к клеммам аккумуляторов, при необходимости очистить, смазать, затянуть клеммы и наконечники

	Трансмиссия
	Заменить масло в картере трансмиссии, промыть маслозаборник гидросистемы.

	
	Промыть сапун картера трансмиссии.

	
	Слить отстой из картера гидротрансформатора, промыть фильтр-заборник


ТО через КАЖДЫЕ 2000 часов эксплуатации (ТО-2000)
таблица 11.10
	Объект работ
	Содержание работ

	
	Провести ТО-1000

	Моторная

установка
	Провести ТО двигателя согласно требованиям руководства по эксплуатации на соответствующий двигатель

	
	Прочистить паровоздушный клапан радиатора

	Трансмиссия
	Промыть бортовые редукторы, заменить масло

	
	Провести калибровку электрогидравлических клапанов управления трансмиссией

	Гидросистема
	Заменить масло в баке гидросистемы

	Бульдозерное оборудование
	Проверить зазор в шаровом шарнире толкающих брусьев. При появлении люфта в соединении шаровой опоры с толкающим брусом свыше 1мм, необходимо устранить зазор равномерным уменьшением прокладок

	Лебедка

(при наличии)
	Заменить масло в лебедке


Сезонное техническое обслуживание

Таблица 11.11
	Объект работ
	Содержание работ

	
	Осенне-зимнее ТО

	
	Провести очередное плановое ТО

	Моторная

установка
	Провести ТО двигателя согласно требованиям руководства по эксплуатации на соответствующий двигатель

	
	Промыть обратный клапан в трассе отсоса пыли

	
	Проверить работу предпускового подогревателя двигателя на всех режимах работы.

	Система питания топливом
	Заменить топливо на соответствующее предстоящему сезону. 

	Кабина
	Проверить работу зависимого отопителя кабины. При засорении радиатора продуть сжатым воздухом, при повреждении - заменить.

	
	Проверить работу независимого отопителя кабины.

	
	Очистить фильтроэлементы вентиляционной установки кабины

	
	Весенне-летнее ТО

	
	Провести очередное плановое ТО

	Моторная

установка
	Провести ТО двигателя согласно требованиям руководства по эксплуатации на соответствующий двигатель

	
	Промыть обратный клапан в трассе отсоса пыли

	Система питания топливом
	Заменить топливо на соответствующее предстоящему сезону. 

	Кабина
	Очистить фильтроэлементы вентиляционной установки кабины

	Кондиционер
(при наличии)
	Проверить натяжение ремней привода компрессора кондиционера. При необходимости подтянуть

	
	Очистить испаритель кондиционера

	
	Проверить количество хладагента в системе

	
	Проверить электрические соединения кондиционера


Примечания:
1. При срабатывании сигнализаторов операцию провести не дожидаясь очередного технического обслуживания;

2. При работе бульдозера на тяжелых грунтах допускается регулировать натяжение гусеничных цепей по мере необходимости;

3. Замена охлаждающей жидкости каждые 2 года или 2000 часов эксплуатации (что наступит раньше).

   4. Проверку и регулировку натяжения гусениц необходимо проводить в условиях эксплуатации бульдозера без предварительной очистки ходовой системы. Для уменьшения износа деталей рекомендуется натягивать гусеницы в пределах указанного диапазона в зависимости от характера грунта: на скальных грунтах – сильнее, на глинистых, заснеженных и песчаных грунтах – слабее.  
Ввод кондиционера в эксплуатацию после длительного перерыва 
После длительного перерыва в работе кондиционера, а также при вводе в эксплуатацию необходимо выполнить следующие профилактические работы:

- прокрутить вручную или при помощи стартера вал компрессора на 8-10 оборотов, предварительно включив электромагнитную муфту компрессора (т. е. включить кондиционер);
- включить кондиционер и проверить его работу. Проверить электронным течеискателем утечки хладагента, при необходимости провести дозаправку системы.

Указания по техобслуживанию независимого отопителя PLANAR-2D:

Рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание и проверку отопителя в специализированных сервисных центрах (не реже 1 раз в год).

Рекомендуем самостоятельно производить следующее обслуживание:

•   Для обеспечения надежной работы отопителя необходимо включать его один раз в месяц на 5-10 минут, в том числе и в теплый период года, если отопитель не эксплуатируется.

•   Регулярно контролировать степень зарядки аккумуляторной батареи.

•  При длительной стоянке или хранении транспортного средства отключать отопитель от источника питания (аккумулятора) во избежание его разрядки (ток потребления отопителя в нерабочем состоянии ((30(40) мА).

•  Надежная работа отопителя зависит от марки применяемого топлива. Марка топлива выбирается в зависимости от температуры окружающей среды.

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить топливный бак. Если в баке длительное время хранилось топливо (например, с прошлого отопительного сезона), то его необходимо удалить из бака! Промыть бак бензином или керосином и залить новое дизельное топливо.

После проведения ТО не забудьте сделать соответствующую отметку в сервисной книжке. 
Если ТО выполняла подрядная сервисная организация  - предъявите сервисную книжку исполнителю работ и требуйте ее  заполнить!

Таблица 11.12
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Окончание таблицы 11.12
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Периодичность проверки и замены масел
Таблица 11.13
	Позиция

на рис. 11.1 и 

на рис. 11.2
	Точки смазывания

и заправки
	Кол-во

точек

смазывания
	Периодичность,

моточасы
	Объём

заменяемого

масла,

литров

	
	
	
	Проверка,

долив
	Промывка,

замена
	

	1
	Картер двигателя

ЯМЗ-236НБ-2
	1
	10
	50 - первая замена,

500
	24

	1
	Картер двигателя

QSB6,7
	1
	10
	250

125*
	17,7

	2
	Палец балансирной балки
	1
	500
	-
	

	3
	Бак гидросистемы

навесного 
оборудования
	1
	10**
	2000**
	100

	4
	Картер трансмиссии
	1
	250**
	1000**
	98

	5
	Бортовые передачи
	2
	250
	2000
	12 х 2

	6
	Подшипники карданной
передачи
	2
	500
	--
	4 гр.

	8


	Шарнирные соединения

гидроцилиндров 
бульдозерного

оборудования
	4
	500
	--
	--

	9
	Подшипники шарниров

балансирной балки 
	2
	250
	--
	--

	10
	Винтовые раскосы 
бульдозерного

оборудования
	2
	500
	--
	--

	11, 12
	Шарнирные соединения

бульдозерного

оборудования
	4
	250
	--
	--

	13,14


	Шарнирные соединения

рыхлительного 
оборудования
	6
	250
	--
	--

	--
	Механизм натяжения гусениц
	2
	250
	--
	--

	15
	Корпус лебёдки тягового агрегата
	1
	250
	2000
	25

	16
	Шарнирные соединения

гидроцилиндров тяговой лебёдки
	4
	250
	--
	--


Окончание таблицы 11.13

	Позиция

на рис. 11.1 и 

на рис. 11.2
	Точки смазывания

и заправки
	Кол-во

точек

смазывания
	Периодичность,

моточасы
	Объём

заменяемого

масла,

литров

	
	
	
	Проверка,

долив
	Промывка,

замена
	

	17
	Направляющие ролики тяговой лебёдки
	8
	500
	--
	--

	18
	Шарнирные соединения

рамы тяговой лебёдки
	2
	250
	--
	--

	19
	Канат лебедки тягового агрегата
	1
	500
	--
	--


* - для масла, допускаемого как заменитель основного к применению;

** - при приобретении масла потребителем обратить внимание, что чистота масла должна быть не ниже 15 класса по ГОСТ17216-2001.
При доливке и замене масла принять все необходимые меры для исключения загрязнения масла.  

Рисунок 11.1 Схема смазки и заправки


Рисунок 11.2 Схема смазки и заправки тяговой лебедки

11.3 Химмотологическая карта
Таблица 11.14 КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ
	Масла
 отечественного производства
	Классы вязкости,*

cпецификации

	МГТ
	OW-20,

10W-зимнее,

30W-летнее,

Komatsu KES 07.868.1,

Komatsu Micro Clutch,

CAT TO-4,

Allison C4,

ATF Dexron II

	Масло марки «А»
	OW-20,

10W-зимнее,

30W-летнее,

Komatsu KES 07.868.1,

Komatsu Micro Clutch,

CAT TO-4,

Allison C4,

ATF Dexron II

	ТСП-10
	SAE 80W,  

API GL-4

	ТАП-15В
	SAE 90W, 

API GL-4


   * при выборе зарубежного аналога масла использовать соответствующий класс вязкости, указанный в таблице.

Таблица 11.15                                  Химмотологическая карта
	СБ. единица
	Наименование и обозначение ГСМ

	
	Основные
	Дублирующие

	Картер трансмиссии
	Масло МГТ ТУ 38.1011103-87
	Газпромнефть G-Special Arctic TO-4 0W-20*1 , 

Масло Shell Spirax S4CX SAE10W трансмиссионное 
(зима до -25) 

	Бак гидросистемы
	Масло МГТ ТУ 38.1011103-87
	Газпромнефть G-Special Arctic TO-4 0W-20*1 , 
Масло Shell Spirax S4CX SAE10W трансмиссионное 

(зима до -25) 

	Бортовые передачи
	Масло трансмиссионное ТСП-10 ГОСТ 23652-79
	Татнефть ТМ-4-12, Масло трансм. Shell Spirax S3 AX 80w90

	Лебедка тягового агрегата
	Масло МГТ ТУ 38.1011103-87
	Газпромнефть G-Special Arctic TO-4 0W-201*, 

Масло Shell Spirax S4CX SAE10W трансмиссионное (зима до -25), Масло трансмиссионное Shell Spirax S4 CX  30 (лето до -10)

	Картеры мостов (колесные машины)
	Масло трансмиссионное ТСП-10 ГОСТ 23652-79
	Татнефть ТМ-4-12, Масло трансм. Shell Spirax S3 AX 80w90

	Подшипники карданных передач
	Смазка № 158М ТУ 38.301-40-25-94
	ШРУС, Смазка Shell Gadus S2 V20 ХК DO (зима)
Консистентная смазка Shell Gadus S2 V220 2 (лето)

	Канаты трубоукладочного оборудования
	Смазка Торсиол 55 ГОСТ 20458-89
	Смазка Торсиол 55М ТУ 0254-004-15301184-2004

	Шарнирные соединения бульдозерного об. 
	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017
	ЗИМОЛ-1 ТУ У00152365.090-2000, 
Смазка Shell Gadus S2 V20 ХК DO (зима)
Консистентная смазка Shell Gadus S2 V220 2 (лето)

	Шарнирные соединения
рыхлительного и погрузочного об. *2
	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017
	ЗИМОЛ-1 ТУ У00152365.090-2000, 
Смазка Shell Gadus S2 V20 ХК DO (зима)
Консистентная смазка Shell Gadus S2 V220 2 (лето)

	Подшипники крюков и полиспастов
	Смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74
	ЗИМОЛ-1 ТУ У00152365.090-2000, 
Смазка Shell Gadus S2 V20 ХК DO (зима)
Консистентная смазка Shell Gadus S2 V220 2 (лето)

	Полость тележек ходовой системы
	Смесь: Масло трансмиссионное ТСП-10 ГОСТ 23652-79 (75%±5%) и смазка Литол -24 ГОСТ 21150-2017 (25%±5%)
	Смесь: Масло ТАП-15В или
ТСП-15к ГОСТ 23652-79 (75%±5%) и смазка Литол -24 ГОСТ 21150-2017 (25%±5%)

	Механизм натяжения
	Смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74
	Смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ 6267-74

	Шарниры качания балки рамы*2
	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017
	Смазка ЦИАТИМ-205 ГОСТ 6267-74,
Смазка Shell Gadus S2 V20 ХК DO (зима) 
Консистентная смазка Shell Gadus S2 V220 2 (лето)

	Узлы ходовой системы (катки опорные и поддерживающие, натяжные колеса, шарнир качания тележек)
	Масло трансмиссионное ТСП-10 ГОСТ 23652-79
	Масло ТАП-15В или
ТСП-15к ГОСТ 23652-79


Окончание таблицы 11.15
	СБ. единица
	Наименование и обозначение ГСМ

	
	Резервные
	Зарубежные

	Картер трансмиссии
	Лукойл ATF
TANECO ATF Plus
	CNRG Combo ТО-4 0W-20*1 , 

Cat Arctic TDTO ULS OW-20*1

	Бак гидросистемы
	Лукойл ATF
TANECO ATF Plus
	CNRG Combo ТО-4 0W-20*1 , Cat Arctic TDTO ULS OW-20*

	Бортовые передачи
	Татнефть ТМ-5-18
	Eagle Scorpion 75W-90 API GL-5

	Лебедка тягового агрегата
	Лукойл ATF
TANECO ATF Plus
	CNRG Combo ТО-4 0W-20*1

	Картеры мостов (колесные машины)
	Татнефть ТМ-5-18
	Eagle Scorpion 75W-90 API GL-5

	Подшипники карданных передач
	ШРУС-4М
	Molykote G-4700

	Канаты трубоукладочного оборудования
	Тросиол 55
	Смазка WRL-CV MoliSlip

	Шарнирные соединения бульдозерного об. 
	Gazpromneft BELAZ G-Profi, ВМПАвто  МС-1400 NORD
	ExxsonMobil  Mobilith SHC 220

	Шарнирные соединения

рыхлительного и погрузочного об. *2
	Gazpromneft BELAZ G-Profi, ВМПАвто  МС-1400 NORD
	ExxsonMobil  Mobilith SHC 220

	Подшипники крюков и полиспастов
	ВМПАвто МС-1400 NORD
	EFELE SG-311

	Механизм натяжения
	 
	Mobil Mobiltemp SHC 32;
Huskey HTL-500 Ultra Low Grease;
Shell AeroShell Grease 22

	Шарниры качания балки рамы*2
	Gazpromneft BELAZ G-Profi, ВМПАвто  МС-1400 NORD
	ExxsonMobil  Mobilith SHC 220

	Узлы ходовой системы (катки опорные и поддерживающие, натяжные колеса, шарнир качания тележек)
	Масло Oilwаy Sintez Reductor PAO CLP 100 ТУ19.20.29-284-65611335-2019
	Shell Spirax S3 G 80W-90;
Esso Gear Oil GX 80W-90 и 85W-140;
British Petroleum Gear Oil 80 EP


*1 – применять при температура ниже минус 350С;

*2 – при наличии на бульдозере централизованной системы смазки (ЦСС) необходимо применять в зимнее время только те смазки, которые указаны в руководстве ЦСС. 

Для двигателей марки рабочих жидкостей (моторных масел и охлаждающих жидкостей) и их производители одобряются исключительно производителями двигателей, перечни периодически корректируются, указываются в РЭ на двигатели.
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