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Транспортирование, хранение 

и утилизация бульдозера
12.1  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРА
Транспортирование бульдозера может осуществляться автомобильным или железнодорожным транспортом, а также своим ходом. Выбор способа транспортирования зависит от состояния транспортных путей и расстояния. Транспортирование бульдозера своим ходом рекомендуется на расстояние не более 25км.

На дальние расстояния бульдозер следует перевозить автомобильным транспортом, используя трейлеры грузоподъемностью не менее 35т, или по железной дороге на платформах грузоподъемностью 60-63т.

При нахождении в пути более 10 дней подготовьте бульдозер к кратковременному хранению. При перевозке бульдозера на трейлере очистите трейлер и погрузочные трапы от грязи, проверьте действие тормозов и давление воздуха в шинах. Установленный на трейлере бульдозер затормозите, заблокируйте рукояткой блокировки органы управления трансмиссией и подложите спереди и сзади под гусеницы упоры.

Перевозку необходимо производить в соответствии с «Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации», утвержденной Министерством транспорта РФ.

При перевозке по железной дороге бульдозер и подвижной состав необходимо подготовить в соответствии с требованиями «Технических условий погрузки и крепления грузов» МПС Российской Федерации.

12.2  КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРА

Бульдозер следует хранить в закрытых помещениях или под навесом. Допускается хранение бульдозера на открытых площадках с ровным горизонтальным твердым покрытием, способным выдержать нагрузку передвигающегося бульдозера. Расстояние между бульдозерами должно позволять производить работы по обслуживанию и консервации агрегатов бульдозера.

Рекомендуемые сроки хранения:

( кратковременное – до двух месяцев;

( длительное – до двенадцати месяцев.

Перед постановкой на хранение следует проверить техническое состояние бульдозера и провести очередное техническое обслуживание. Запись о постановке на хранение и консервации внести в формуляр бульдозера.

В период хранения необходимо систематически проверять состояние бульдозеров: при закрытом способе хранения – не реже одного раза в два месяца, при открытом способе – ежемесячно.

Хранение бульдозеров в ожидании ремонта также должно производиться в соответствии с указанными общими положениями.

Подготовка  бульдозера  к

кратковременному хранению

В процессе подготовки выполните следующие работы:

( очистить бульдозер, включая защиту дизеля и газовод подогревателя, от пыли и грязи, установить его на ровную площадку и опустить бульдозерное и рыхлительное оборудование; 

( установить и закрепить все щитки облицовки;

( установить рычаги и педали управления в положение, исключающее самопроизвольное движение бульдозера; 

( восстановить поврежденную окраску на внешних поверхностях бульдозера нанесением слоя эмали АС-182 ГОСТ 19024-79 или ПФ-115 ГОСТ 6465-76;

( слить топливо из бака и подвесить  в бак на высоте 300-350мм от заливной горловины мешочек из бязевой ткани с линасилем ИФХАН-1 ТУ 6-00-1014813-216-88 в количестве 150-200г;

( заправить систему охлаждения дизеля антифризом, марка которого соответствует температуре охлаждающего воздуха;

( закрыть заливные горловины топливного бака, картеров дизеля и трансмиссии, места установок масломерных линеек. Обернуть выхлопную трубу, воздухозаборник и горловины парафинированной бумагой или полиэтиленовой пленкой и обвязать шпагатом; 

( снять аккумуляторные батареи, довести до нормы уровень и плотность электролита в соответствии с инструкцией по эксплуатации батарей, зарядить и сдать на хранение в сухой склад; 

(  снять щетки стеклоочистителей и сдать на хранение в сухой склад;

( очистить наконечники проводов подключения аккумуляторных батарей и смазать наконечники и выходные валы моторедуктров стеклоочистителей солидолом С ГОСТ 4366-76;

( обезжирить и смазать смазкой ПВК ГОСТ 19537-83 или ЭВВ-13 

ТУ 38-101-716-78 все наружные обработанные поверхности, не имеющие лакокрасочных покрытий, а также резьбовые отверстия;

( закрыть стекла кабины светонепроницаемым материалом (ДВП, картон, фанера и др.);

( очистить, смазать и сдать на хранение инструмент и принадлежности. 

Примечание - Рекомендуется опломбировать двери кабины, контейнеры, щитки облицовки дизеля.
  Подготовка  бульдозера  к

длительному  хранению
При подготовке бульдозера к длительному хранению необходимо выполнить все работы по подготовке к кратковременному хранению, а также законсервировать дизель и отдельные узлы бульдозера.

Консервацию дизеля следует проводить рабоче-консервационным маслом, получаемым путем добавления 5-10процентов (по объему) присадки КП ГОСТ 23639-79 в рабочее масло, предусмотренное таблицей смазывания. Рабоче-консервационное масло необходимо готовить в отдельной таре: подогретая до 60оС присадка КП заливается в рабочее масло при постоянном помешивании до получения однородной смеси.

Консервация дизеля производится в следующем порядке:

( остановить дизель;

( слить рабочее масло из поддона дизеля;

( слить масло из масляных фильтров дизеля фирмы ЯМЗ. На дизеле фирмы «Камминс» масло не сливать;

( очистить дизель от грязи, удалить коррозию, восстановить окраску при необходимости, изделия из резины протереть насухо;

( залить в поддон дизеля рабоче-консервационное масло;

( закрыть расходный кран топливного бака;

( подключить подводящий топливопровод (по которому подводится топливо из бака к топливному фильтру дизеля) и дренажный топливопровод (от форсунок в бак) к резервуару с антикоррозионным топливом, представляющим собой смесь дизельного топлива с 10% рабоче-консервационного масла;

( подогреть при необходимости дизель  предпусковым подогревателем;

( запустить дизель и дать ему поработать при минимальной частоте вращения коленчатого вала 15-20 мин;

( остановить дизель, подключить подводящий и дренажный топливопроводы к системе питания дизеля и открыть расходный кран топливного бака;

( снять патрубок, подводящий воздух от воздухоочистителя к турбокомпрессору и произвести распыление антикоррозионного масла в компрессор, вращая рукой его колесо. Установите патрубок на место;

( заправить систему охлаждения дизеля антифризом ТОСОЛ-А65Н, обеспечивающим антикоррозионную защиту внутренних поверхностей;

( законсервировать все наружные неокрашенные поверхности консервационным маслом К-17 ГОСТ 10877-76 или МОПЛ-2;

( на дизелях ЯМЗ слить консервационное масло из поддона дизеля и масляных фильтров. На дизелях фирмы «Камминз» слить масло только из поддона;

( слить топливо из бака, снять заправочный фильтр и подвесить в бак мешочек из бязевой ткани с ланосилем ИФХАН-1 

( установить на дизель табличку следующего содержания:

"Дизель законсервирован.

 Дизель маслом не заправлен.

 Не допускается проворот коленчатого вала.

 Не допускается запуск дизеля.

 Срок действия консервации: до 12 месяцев"

Дополнительная консервация узлов бульдозера:

( смазать наружные поверхности штоков гидроцилиндров и наружные хромированные поверхности гусеничных тележек смазкой ПВК или ЭВВ-13, обернуть их парафинированной бумагой и обвязать шпагатом;

( ослабить натяжение ремней приводов агрегатов дизеля, обезжирить их мыльным раствором и присыпать тальком;

( обернуть наружные рукава высокого давления парафинированной бумагой и обвязать шпагатом;

( снять с бульдозера и сдать на хранение в сухой склад бумажные фильтроэлементы воздухоочистителя и два фильтроэлемента системы вентиляции кабины;

( обернуть парафинированной бумагой и обвязать шпагатом доступные разъемы жгутов электрооборудования;

( очистить наружные поверхности электрических контактов датчиков, реле 

РС-400, выключателя ВК-860Б, подтянуть контакты и смазать солидолом С;

( снять с дизеля генератор, очистить от грязи, обернуть парафинированной бумагой и сдать на хранение в сухой склад.

В случае необходимости продления срока хранения следует заново провести все работы по подготовке бульдозера к длительному хранению.

При подготовке бульдозера к хранению на срок до шести месяцев допускается не производить консервацию дизеля. При этом необходимо периодически, не реже одного раза в два месяца производить запуск дизеля с последующей его работой в течении 

20 мин на холостом ходу, а также выполнить все остальные работы по консервации узлов бульдозера для длительного хранения.
Расконсервация  бульдозера

Расконсервацию бульдозера, находившегося на хранении, необходимо производить в следующем порядке:

( снять со всех закрытых мест парафинированную бумагу, открыть стекла и двери кабины, снять пломбы с контейнеров и щитков облицовки;

( удалить с защищенных мест консервационную смазку бензином или уайт-спиритом и протереть салфеткой;

( установить на бульдозер все снятые узлы и детали;

( удалить из топливного бака мешочек с ингибитором и заправить бак топливом;

( натянуть приводные ремни агрегатов дизеля;

( слить из картера и фильтров дизеля остаток антикоррозионного масла и заправить картер рабочим маслом;

( провернуть вручную коленчатый вал дизеля на 3-4 оборота;

( прокрутить коленчатый вал стартером в течение 3-5с без подачи топлива.

12.3 УТИЛИЗАЦИЯ БУЛЬДОЗЕРА

После окончания срока службы и нецелесообразности дальнейшей эксплуатации бульдозер подлежит утилизации.

Специальных мер безопасности при утилизации бульдозера не требуется. Необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности, связанные с обращением с нефтепродуктами, и правила безопасности при проведении грузоподъемных работ, связанных с разборкой бульдозера.

При подготовке бульдозера к утилизации рекомендуется:

( слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения дизеля;

( слить масло из системы смазки дизеля;

( слить масло из гидросистем управления трансмиссией и навесным оборудованием;

( разобрать бульдозер на узлы и детали.

Степень разборки определяется удобством транспортирования и разделения по группам материалов.

В бульдозере, в том числе в дизеле и других комплектующих изделиях применяются следующие виды материалов, подлежащих утилизации:

 
( черные металлы (сталь, чугун);

 
( цветные металлы  (медь и медные сплавы);

 
( пластмассы;

( резины;

( стекло;
Утилизация должна производиться в соответствии с Федеральным законом РФ от 24июня 1998г №89-Ф3 «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом РФ от 4 мая 2011г № 99-Ф3 «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также законами и другими нормативными актами субъектов Российской Федерации.
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