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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Подшипники трансмиссии

	Поз. на рисунке

13.1
	Обозначение
	Стандарт
	Место установки
	Количество

	
	
	
	
	На 1 сб.ед.
	На бульдозер

	2
	180315
	ГОСТ 8882-75
	Упругая муфта

бульдозера Т-9.01Я2
	1
	1

	1
	180 207
	ГОСТ 8338-75
	Упругая муфта 

бульдозера Т-9.01К2
	1
	1

	2
	180 310
	ГОСТ 8338-75
	То же
	1
	1

	3
	804707К5С10
	ТУ 37.006.065-90
	Карданная передача
	8
	8

	4
	176218
	ГОСТ 8995-75
	ГТР с РПН
	1
	1

	5
	116
	ГОСТ 8338-75
	ГТР с РПН
	2
	2

	6
	1032920
	ГОСТ 8328-75
	ГТР с РПН
	4
	4

	7
	210
	ГОСТ 8338-75
	ГТР с РПН
	1
	1

	8
	176212
	ГОСТ 8995-75
	ГТР с РПН
	1
	1

	9
	110
	ГОСТ 8338-75
	ГТР с РПН
	2
	2

	10
	2007120
	ТУ 37.006162-89
	Блок трансмиссии
	2
	2

	11
	1000922
	ГОСТ 8338-75
	Блок трансмиссии
	2
	2

	12
	1000917
	ГОСТ 8338-75
	Блок трансмиссии
	1
	1

	13
	F229.230.1
	
	Блок трансмиссии
	14
	14

	14
	208
	ГОСТ 8338-75
	Блок трансмиссии
	1
	1

	15
	210
	ГОСТ 8338-75
	Блок трансмиссии
	1
	1

	16
	209
	ГОСТ 8338-75
	Блок трансмиссии
	1
	1

	17
	97518
	ГОСТ 6364-78
	Блок трансмиссии
	1
	1

	18
	32216
	ГОСТ 8328-75
	Блок трансмиссии
	1
	1

	19
	53610
	ГОСТ 24696-81
	Блок трансмиссии
	1
	1

	20
	97512
	ГОСТ 6364-78
	Блок трансмиссии
	1
	1

	21
	1000918
	ГОСТ 8338-75
	Бортовой фрикцион
	2
	4

	22
	1000920
	ГОСТ 8338-75
	Бортовой фрикцион
	2
	4

	23
	42215
	ГОСТ 8328-75
	Бортовой редуктор
	2
	4

	24
	42219
	ГОСТ 8328-75
	Бортовой редуктор
	2
	4

	25
	2007928
	ТУ 37.006.162-89
	Бортовой редуктор
	1
	2

	26
	2007128
	ТУ 37.006.162-89
	Бортовой редуктор
	1
	2

	27
	42309
	ГОСТ 8328-75
	Бортовой редуктор
	6
	12
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Рисунок 13.1 Схема расположения подшипников

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ КРЕПЛЕНИЙ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ 

И ДЕТАЛЕЙ БУЛЬДОЗЕРА

	Наименование узлов
	Резьба
	Момент затяжки

Н·м (кгс·м)

	1 Установка дизеля «Камминз»
	
	

	Болты крепления крыльчатки вентилятора к фланцу двигателя
	М10
	39,2-52 (3,9-5,2)

	Болты крепления задних опор двигателя к раме бульдозера
	М16х1,5
	167-220 (17-22)

	Болты крепления задних опор к картеру маховика двигателя
	М12
	65,6-88 (6,7-9,0)

	Болты крепления муфты к маховику двигателя
	3/8’’ –16UNC-2ATHD
	39,2-52 (3,9-5,2)

	Болты крепления картера упругой муфты к катеру маховика двигателя
	М10
	39,2-52 (3,9-5,2)

	Болты крепления кронштейнов передней опоры двигателя к балке передней опоры
	М12
	39,2-52 (3,9-5,2)

	Болты крепления балки передней опоры двигателя к раме бульдозера
	М12
	65,6-88 (6,7-9,0)

	Гайки крепления фильтрующих элементов
	М10
	 7-10 (0,7-1,0)

	
	
	

	2 Установка дизеля ЯМЗ
	
	

	Болты крепления задних опор двигателя к раме бульдозера
	М16х1,5
	167-220 (17-22)

	Болты крепления задних опор к картеру маховика двигателя
	М14
	104-137 (10,6-14)

	Болты крепления муфты к катеру маховика двигателя
	М12
	61,8-83,4 (6,3-8,5)

	Болты крепления упругой муфты

к маховику двигателя
	М10
	39,2-52 (4,0-5,3)

	Гайки крепления фильтрующих элементов
	М10
	 7-10 (0,7-1,0)

	
	
	

	3 Радиаторы систем охлаждения
	
	

	Болты крепления сердцевин между собой и с коллектором
	М12х1,25
	70-90 (7-9)

	
	
	

	4 Электрооборудование
	
	

	Гайка крепления переключателя 671.3709 на блоке выключателей
	М12
	5,5(0,5 (0,55(0,05)

	
	
	

	5 Установка гидросистемы навесного оборудования
	
	

	Корпуса гидроузлов навесного оборудования
	М10

М12

М16

М20
	36 (3,6)

70 (7,0)

160 (16,0)

280 (28,0)

	Крепление крышек гидроцилиндров
	М16
М24

М30

М36
	150+20 (15+2)

600+200 (60+20)

1000+250 (100+25)

2100+100 (210+10)


	Наименование узлов
	Резьба
	Момент затяжки

Н·м (кгс·м)

	Гайки крепления штоков гидроцилиндров

подъема отвала, рыхлителя

Гайки крепления штоков гидрораскоса
	М48х2

М48х2
	1200+300 (120+30)

2000+300 (200+30)

	
	
	

	6 Кабина
	
	

	Крепление кабины к полу
	М12х1,25

М16х1,5
	55-73,5 (5,6-7,5)

137-186 (14-19)

	Крепление пола к раме бульдозера
	М16х1,5

М24х2
	167-220 (17-22,4)

588-784 (60-80)

	Защита кабины
	М20

М24х2

М30х2
	392-520 (40-53)

735-980 (75-100)

1570-2080 

(160-212)

	
	
	

	
	
	

	7 Установка гидросистемы трансмиссии
	
	

	Корпуса гидроузлов трансмиссии
	М12
	30-40 (3-4)

	Фильтр  
	М12
	60-85 (6-8,5)

	                    
	
	

	
	
	

	8 Установка узлов трансмиссии
	
	

	Муфта упругая
	М10

М12
	30-40 (3-4)

60-80 (6-8)

	Гидротрансформатор с редуктором привода насосов
	М14х1,5
	120-150 (12-15)

	Блок трансмиссии
	М14х1,5
	120-150 (12-15)

	Передача карданная
	М16х1,5
	200-220 (20-22)

	Фрикцион бортовой и тормоз остановочный
	М10
	40-55 (4-5,5)

	Бортовой редуктор
	

М16
	200-220 (20-22)

	
	
	

	9 Установка навесного оборудования с полусферическим отвалом
	
	

	Оборудование бульдозерное:
	
	

	- отвал;
	М12
	52-69,6 (5,3-7,1)

	- ножи;
	М20х1,5
	450±50 (45±5)

	- опоры
	М24х2
	700±50 (70±5)

	Оборудование рыхлительное:
	
	

	- крепление пальцев рыхлителя
	М12
	52-69,6 (5,3-7,1)

	Установка навесного оборудования с прямым отвалом
	
	

	Оборудование бульдозерное:
	
	

	- отвал;

	М12
	52-69,6 (5,3-7,1)

	- ножи;
	М20х1,5
	450±50 (45±5)

	- опоры
	М30х2
	1160-157 (118-160)

	Оборудование рыхлительное:
	
	

	- крепление пальцев рыхлителя
	М12
	52-69,6 (5,3-7,1)

	Установка навесного оборудования с прямым поворотным отвалом
	
	

	Оборудование бульдозерное:

	
	

	- отвал;
	М12
	52-69,6 (5,3-7,1)

	- ножи;
	М20х1,5х40
	450±50(45±5)

	- опоры
	М24х2
	700±50 (70±5)

	Оборудование рыхлительное:
	
	

	- крепление пальцев рыхлителя
	М12
	52-69,6 (5,3-7,1)

	10 Ходовая система
	
	

	Тележка:
	
	

	крышка балансирной балки;
	М24х2
	600-800 (60-80)

	крепление тележки;
	М24х2
	600-800 (60-80)

	крепление опорных катков;
	М20
	308-415 (31,5-42,5)

	крепление поддерживающих катков;
	М16х1,5
	170-220 (17-22)

	крепление натяжного колеса;
	М20
	308-415 (31,5-42,5)

	крепление шарнира 
	М24(2
	600-800 (60-80)

	Болты башмаков и замыкающего звена
	М20х1,5
	750-950 (75-95)


ПРИЛОЖЕНИЕ В

Инструмент и принадлежности 

(поставляется с бульдозером)

	Обозначение
	Наименование
	Кол
	Примечание

	2001-27-1СП
	Удлинитель 
	1
	

	2001-27-1-01СП
	Удлинитель 
	1
	

	2001-27-2СП
	Переходник 
	1
	

	46-27-133СП
	Вороток шарнирный
	1
	

	46-27-141СП
	Рукоятка
	1
	

	46-27-143СП
	Рукоятка
	1
	

	46-27-211СП
	Рукоятка 
	1
	

	2001-27-3
	Втулка 
	1
	

	2001-27-4
	Ключ торцовый
	1
	

	2501-27-1
	Ключ торцовый
	1
	

	2602-27-1
	Ключ торцовый
	1
	

	
	
	
	

	
	Ключ 7811-0436 2 Н12.Х.1

ГОСТ 16983-79
	1
	По договору КГШ 65х110

	
	Ключ 7811-0047 С2 Ц15.хр.

ГОСТ 2839-80
	1
	По договору КГД 50х55

	
	
	
	

	
	Головка 7812-0514 Ц15.хр

ГОСТ 25604-83
	1
	По договору головка сменная х30 кв.20

	
	Головка 7812-0515 Ц15.хр

ГОСТ 25604-83
	1
	По договору головка сменная х32 кв.20

	
	Головка 7812-0516 Ц15.хр

ГОСТ 25604-83
	1
	По договору головка сменная х36 кв.20

	
	Головка 7812-0517 Ц15.хр

ГОСТ 25604-83
	1
	По договору головка сменная Х41 кв.20

	
	Головка 7812-0518 Ц15.хр

ГОСТ 25604-83
	1
	По договору головка сменная Х46 кв.20

	
	
	
	

	
	Набор №2 1А  Н12х.б

ТУ 2-035-662-79
	1*
	По договору НИ-194 набор шоф.№2

*Доп. замена на набор №3а 1А Н12х.б  ТУ 2-035-662-79

	
	Набор №3а 1А Н12х.б

ТУ 2-035-662-79
	1*
	*Взамен набора №2 1А  Н12х.б  ТУ 2-035-662-79

	
	
	
	


	Обозначение
	Наименование
	Кол
	Примечание

	
	Принадлежности
	
	

	1101-27-1СП
	Шланг 
	1
	

	1101-27-5СП
	Переходник 
	1
	

	1101-27-101
	Штуцер 
	1
	Совместно с манометром 

МП-УУ2-40МПа-2,5-Д
ТУ 25-02.180335-84

	
	
	
	

	2501-27-100СП
	Приспособление для замера давления по трансмиссии
	1
	

	
	
	
	

	46-27-195СП
	Воронка 
	1
	

	46-27-166СП
	Ящик 
	2*
	*Допуск. замена на ящик для инструмента металлический 410х154х95 арт.90603

	
	Ящик для инструмента металлический 410х154х95 арт.90603
	2*
	*Взамен 46-27-166СП

	
	
	
	

	280580
	Болт М16х1,5-6gх170.109. 40Х.019 ГОСТ 7795-70
	1
	

	
	
	
	

	
	Кувалда 1212-0005

ГОСТ 11401-75 в комплекте с деревянной ручкой L=630(30
	1
	

	
	
	
	

	
	Противошумные наушники средних размеров N 

группа А ГОСТ Р12.4.208-99
	1
	

	
	
	
	

	
	Лампа переносная

ПД 525-01 ТУ37.003.222-77
	1
	

	
	
	
	


	Обозначение
	Наименование
	Кол
	Примечание

	
	
	
	

	
	Манометр МП2-УУ2-1МПа-2,5-Д ТУ 25.02.180335-84
	1
	

	
	
	
	

	
	Манометр МП2-УУ2-4МПа-2,5-Д ТУ 25.02.180335-84
	1
	

	
	
	
	

	
	Манометр МП2-УУ2-40МПа-2,5-Д ТУ 25.02.180335-84
	1
	

	
	
	
	

	
	Чехол утеплительный
	1
	По требованию заказчика


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Рекомендуемые способы строповки 

БУЛЬДОЗЕРА  и его узлов
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Рисунок 13.2 Схема строповки бульдозера

Рисунок 13.3 Дизель
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Рисунок 13.4 Гусеничная тележка
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Рисунок 13.5 Гидроцилиндр

Рисунок 13.6 Гусеница
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Рисунок 13.7 Кабина


Рисунок 13.8 Гидротрансформатор


Рисунок 13.9 Бортовой редуктор

1
– пруток металлический

Рисунок 13.10 Опорный каток




Рисунок 13.11 Блок трансмиссии

	Модель изделия
	Рис.
	L, мм
	Кол. отв. 1

	Т-9.01, Т-11, ТГ-122
	1
	330
	5

	Т-15, Т-20, ТГ-122, ТГ-302
	2
	380
	5

	Т-25,Т-35, ТГ-503
	3
	430
	4


Стропить блок силовой передачи необходимо при помощи специального приспособления, используя резьбовые отверстия 1 и площадку «А» в нижней части кожуха.
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