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Кабина 
9.1 КАБИНА

На бульдозере установлена одноместная кабина с тепловой и звуковой изоляцией, оборудованная подрессоренным сиденьем с регулировкой по весу и росту машиниста, откидным столиком, солнцезащитными шторами, и системой обогрева. Конструкция кабины обеспечивает защиту оператора от падающих предметов.

Кабина имеет сварной каркас с двумя дверями, установленными на шарнирах. Каркас и двери сварены из труб прямоугольного сечения и штампованных стальных листов с проемами для остекленения, которое выполнено двухслойными стеклопакетами с уплотнением резиновой окантовкой. На передней панели каркаса закреплены поручни. Строповка кабины при монтажных работах производится при помощи скоб и рым-болта.

Двери кабины по периметру имеют двухконтурное уплотнение из губчатой резины. Неплотность прилегания уплотнения двери к каркасу, возникающая в процессе эксплуатации бульдозера, устраняется переворотом планки 2 (рисунок 9.1) на 180градусов. В открытом положении дверь и окно фиксируются защелками, в закрытом – при помощи замков. Оба замка имеют механизмы, позволяющие блокировать открывание изнутри и снаружи кабины. Блокировка замка происходит при перемещении стопора 3 рукояткой 1, стопор удерживается в крайних положениях пружиной 4. Замок правой  двери снабжен запирающим устройством с цилиндровым механизмом, позволяющим при помощи ключа открыть ее при заблокированных замках.

Для защиты оператора при опрокидывании бульдозера на раму устанавливается жесткий защитный каркас.

Система вентиляции состоит из двух центробежных вентиляторов производительностью 275 м3/час каждый и двух фильтрующих элементов, размещенных в крыше кабины с обеих сторон от машиниста. Поток воздуха от каждого вентилятора регулируется тремя дефлекторами. Снаружи кабины вентиляторные отсеки закрыты крышками с жалюзи.

Обогрев кабины производится теплым воздухом, нагнетаемым вентилятором из отсека с теплообменниками (радиаторами), расположенного в нижней части кабины справа от водителя под щитком приборов. В качестве теплоносителя в теплообменнике используется нагретая жидкость системы охлаждения дизеля.

Включение каждого вентилятора производится выключателями, расположенными в кабине.

Для обеспечения нормальной работы системы вентиляции и обогрева в условиях повышенной запыленности при заметном снижении эффективности воздушного потока необходимо регулярно производить очистку фильтроэлементов. Доступ к фильтрам системы вентиляции возможен через крышки вентиляторных отсеков, к фильтру системы обогрева – через наружную крышку отсека в правой части пола кабины. В зависимости от степени загрязнения фильтроэлементы очищаются от пыли постукиванием (встряхиванием), продувкой сжатым воздухом или промывкой в двухпроцентном теплом водном растворе пасты ОП-7 или ОП-10. допускается двухкратная промывка фильтроэлемента, после чего он должен заменяться на новый. 


Рисунок 9.1 Замок кабины

	1
– рукоятка;

2
– планка;
	3
– стопор;

4
– пружина


9.2 СИДЕНЬЕ

Сиденье (рисунок 9.2) оператора крепится к каркасу пола кабины четырьмя болтами.

Сиденье снабжено ремнем безопасности и удлинителем спинки. Система подрессоривания подключена к бортовой сети через колодку E (красный провод «+», черный провод «-»).

Размеры и основные характеристики сиденья оператора приведены на рис. 9.2.


Рисунок 9.2 Сиденье

Регулировка сиденья производится с помощью следующих органов управления (рисунок 9.2)

	A
– рычаг наклона спинки сиденья;

C
– рычаг продольной регулировки;

D
– кнопка управления воздухом, регулировка по массе и высоте
	


( Для регулировки наклона спинки сиденья используйте рычаг A поворотом вверх.

( Отрегулируйте сиденье по нагрузке и высоте по своему весу. Для этого необходимо сесть на сиденье и нажать кнопку D. Нажатие кнопки приведет к накачиванию воздуха, отпустив кнопку, будет поддерживаться давление, оттянув кнопку, вы будете стравливать воздух.

( Для регулировки расположения сиденья в продольной плоскости используйте рычаг С. Для этого оттяните рычаг в сторону (вправо) и плавно, без рывков передвигайте сиденье вперед или назад. Выбрав требуемое расположение сиденья, отпустите рычаг C, и плавно, перемещая салазки сиденья до характерного металлического щелчка, зафиксируйте сиденье.
	ВНИМАНИЕ!
	Запрещается выполнять регулировки сиденья на движущемся бульдозере.


9.3 КОНДИЦИОНЕР
На бульдозере по заказу может быть установлен кондиционер.
 Пульт управления кондиционером
1 – рукоятка скорости вращения вентилятора;

2 – рукоятка температуры охлаждения

Кондиционер допускается эксплуатировать только в технически исправном состоянии. Все выявленные неисправности, которые отрицательно сказываются или могут сказаться на дальнейшей безопасности и безотказности работы кондиционера, должны быть незамедлительно устранены.

При возникновении каких-либо неисправностей в работе кондиционера обращайтесь в ближайший сервисный центр.

Работы по монтажу-демонтажу, заправке и техническому обслуживанию кондиционера должны выполняться только специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и обладающими правами и допусками к работе с данным оборудованием.

Неправильное обращение с кондиционером может привести к причинению вреда здоровья или повреждению кондиционера.

Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. При работе пользоваться специальными очками с боковой защитой и спецодеждой с длинными рукавами.

Запрещено работать с открытым пламенем и курить при проведении работ.

При попадании хладагента в глаза промыть их водой или слабым раствором борной кислоты (глаза не тереть) и обратиться к врачу.

Монтаж-демонтаж узлов кондиционера должны проводиться в соответствии с технологической инструкцией по монтажу кондиционера.

Вакуумирование и заправка кондиционера должны проводится в соответствии с инструкцией на заправочное (сервисное) оборудование.
	ВНИМАНИЕ!
	Система кондиционирования находится под высоким давлением.


При проведении на бульдозере любых видов работ, связанных с разгерметизацией системы кондиционирования, произвести полную выгрузку хладагента с последующей загрузкой системы.

При проведении сварочных работ на бульдозере в непосредственной близости от элементов системы кондиционирования выполнить полную выгрузку хладагента из системы.
	ВНИМАНИЕ!
	Не выпускайте хладагент в атмосферу. Используйте заправочные станции с функцией разгрузки и сбора из системы.
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